Image:Digue sur le canal de l'Ourthe à Hony.JPG - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Digue sur le canal de l'Ourthe à Hony.JPG

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- File history
- Biller Links
- Metadata

No higher resolution available.
Digue_sur_le_canal_de_l'Ourthe_à_Hony.JPG (600 × 398 pixel, file size: 164 KB, MIME type: image/jpeg)

## [Änneren] Résumé

Den Deich virun dem Schleisekanal zu Hony

Auteur: Les Meloures

## [Änneren] Lizenz:

| Dëst Bild gouf ënnert der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun verëffentlecht. Et ass erlaabt, d'Bild ze kopéieren, ze verbreeden an/oder ze änneren, ënnert de Bedingunge vun der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun, Versioun 1.2 oder enger méi spéider Versioun, verëffentlecht vun der Free Software Foundation.

## File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment
(current) | 15:11, 3 Juli 2006 | Les Meloures (Diskussioun | Kontributiounen) | 600×398 | 164 KB | Den Deich virun dem Schleisekanal zu Hony Auteur: Les Meloures

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Meuse-Musel-Kanal

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon EOS DIGITAL REBEL
Exposure time | 1/50 sec (0.02)
F Number | f/16
Date and time of data generation | 00:00, 1 Januar 1980
Lens focal length | 18 mm
File change date and time | 00:00, 1 Januar 1980
Y and C positioning | 1
ISO speed rating | 200
Exif version | 2.21
Date and time of digitizing | 00:00, 1 Januar 1980
Image compression mode | 3
Shutter speed | 5.64385986328
Aperture | 8
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3.61471557617
Metering mode | Pattern
Flash | 0
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 2295.96412556
Focal plane Y resolution | 2285.71428571
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Scene capture type | Standard

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../d/i/g/Image%7EDigue_sur_le_canal_de_l%27Ourthe_%C3%A0_Hony.JPG_5e69.html"

Kategorie: GFDL-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen