Image:Berlaymont Bréissel.JPG - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Berlaymont Bréissel.JPG

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- File history
- Biller Links
- Metadata

Size of this preview: 800 × 600 pixels
Full resolution (1600 × 1200 pixel, file size: 633 KB, MIME type: image/jpeg)

- Sujet: D'Berlaymont-Gebai zu Bréissel, Sëtz vun der Europäescher Commissioun.
- Auteur: User:Zinneke, eege Foto, gemaach den 8. Mee 2005.
- Lizenz: GFDL

## File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment
(current) | 19:29, 8 Mee 2005 | Zinneke (Diskussioun | Kontributiounen) | 1600×1200 | 633 KB | * Sujet: D'Berlaymont-Gebai zu Bréissel, Sëtz vun der Europäescer Commissioun. * Auteur: User:Zinneke, eege Foto, gemaach den 8. Mee 2005. * Lizenz: GNU
| 19:26, 8 Mee 2005 | Zinneke (Diskussioun | Kontributiounen) | 1600×1200 | 633 KB | * Sujet: D'Berlaymont-Gebai zu Bréissel, Sëtz vun der Europäescer Commissioun. * Auteur: User:Zinneke, eege Foto, gemaach den 8. Mee 2005. * Lizenz: GNU

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Europäesch Commissioun

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon DIGITAL IXUS 50
Exposure time | 1/640 sec (0.0015625)
F Number | f/3.5
Date and time of data generation | 12:12, 8 Mee 2005
Lens focal length | 8.462 mm
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 180 dpi
Vertical resolution | 180 dpi
File change date and time | 12:12, 8 Mee 2005
Y and C positioning | 1
Exif version | 2.2
Date and time of digitizing | 12:12, 8 Mee 2005
Image compression mode | 3
Shutter speed | 9.3125
Aperture | 3.625
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3.625
Metering mode | Pattern
Flash | 24
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 7111.11111111
Focal plane Y resolution | 7142.85714286
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Digital zoom ratio | 1
Scene capture type | Standard

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../b/e/r/Image%7EBerlaymont_Br%C3%A9issel.JPG_7da8.html"

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen