Image:CFL Direktiounsgebai.jpg - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:CFL Direktiounsgebai.jpg

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- File history
- Biller Links
- Metadata

Size of this preview: 450 × 600 pixels
Full resolution (768 × 1024 pixel, file size: 422 KB, MIME type: image/jpeg)

## [Änneren] Résumé

Foto vun Der Eisebunnsdirektioun hirem Gebai am Joer 2007

## [Änneren] Lizenz:

| Dëst Bild gouf ënnert der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun verëffentlecht. Et ass erlaabt, d'Bild ze kopéieren, ze verbreeden an/oder ze änneren, ënnert de Bedingunge vun der GNU-Lizenz fir fräi Dokumentatioun, Versioun 1.2 oder enger méi spéider Versioun, verëffentlecht vun der Free Software Foundation.

## File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment
(current) | 17:25, 5 Juni 2007 | Robby (Diskussioun | Kontributiounen) | 768×1024 | 422 KB | Foto vun Der Eisebunnsdirektioun hirem Gebai am Joer 2007

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon DIGITAL IXUS 300
Exposure time | 1/125 sec (0.008)
F Number | f/14
Date and time of data generation | 17:30, 4 Juni 2007
Lens focal length | 16.1875 mm
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 180 dpi
Vertical resolution | 180 dpi
File change date and time | 18:27, 5 Juni 2007
Y and C positioning | 2
Exif version | 2.2
Date and time of digitizing | 17:30, 4 Juni 2007
Image compression mode | 5
Shutter speed | 6.96875
Aperture | 7.625
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 2.86590576172
Subject distance | 21.594 metres
Metering mode | Pattern
Flash | 0
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 4970.87378641
Focal plane Y resolution | 4954.83870968
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../c/f/l/Image%7ECFL_Direktiounsgebai.jpg_4343.html"

Kategorie: GFDL-Bild

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen