Image:Facsimile Ems.JPG - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Image:Facsimile Ems.JPG

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

- Image
- File history
- Biller Links
- Metadata

Size of this preview: 388 × 600 pixels
Full resolution (604 × 934 pixel, file size: 546 KB, MIME type: image/jpeg)

- Sujet: E Facsimile vun enger Säit aus dem Rudolf von Ems senger Weltchronik
- eege Foto vum Zinneke, frëndlecherweis formatéiert vum Cornischong
- Lizenz: GFDL

## File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment
(current) | 21:33, 11 Mee 2005 | Zinneke (Diskussioun | Kontributiounen) | 604×934 | 546 KB | * Sujet: E Facsimile vun enger Säit aus dem Rudolf von Ems senger ''Weltchronik'' * eege Foto vum Zinneke, frëndlecherweis formatéiert vum Cornichong * Lizenz: GNFPL

- Dëse Fichier mat engem externe Programm veränneren

  Fir gewuer ze gi wéi dat genee geet liest d'Installatiounsinstruktiounen.

## Biller Links

Folgend Säite linken op dëst Bild:

- Faksimile

## Metadata

Dëse Fichier enthält weider Informatiounen (EXIF-Metadaten), déi am Prinzip vun der Digitalkamera oder dem Scanner komme mat deem de Fichier geschafe gouf. Duerch nodréilecht Beschaffe vum Originalfichier kënnen e puer Donnéeë verännert gi sinn, déi dann net méi onbedéngt der Realitéit entspriechen.

Camera manufacturer | Canon
Camera model | Canon DIGITAL IXUS 50
Exposure time | 1/60 sec (0.0166666666667)
F Number | f/3.5
Date and time of data generation | 23:33, 10 Mee 2005
Lens focal length | 10.093 mm
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 180 dpi
Vertical resolution | 180 dpi
Software used | Adobe Photoshop Elements 2.0
File change date and time | 00:36, 11 Mee 2005
Y and C positioning | 1
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Digital zoom ratio | 1
Scene capture type | Standard
Exif version | 2.2
Date and time of digitizing | 23:33, 10 Mee 2005
Image compression mode | 3
Shutter speed | 5.90625
Aperture | 3.625
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3.625
Metering mode | Pattern
Flash | 89
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 7111.11111111
Focal plane Y resolution | 7142.85714286
Focal plane resolution unit | inches
Sensing method | One-chip color area sensor

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../f/a/c/Image%7EFacsimile_Ems.JPG_6056.html"

##### Views

- Bild
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen