# Analoginis sumatorius

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Analoginis sumatorius – vieną išėjimą ir daugelį įėjimų turinti schema, kurios išėjimo signalas lygus įėjimo signalų sumai.

Analoginis sumatorius gali būti surinktas panaudojant operacinį stiprintuvą:

Jeigu R1 = R2 = ... = Rn ir Rf pasirenkama laisvai, išėjimo įtampa įėjimo įtampų (V1..V1..) sumai:

Taigi išėjimo signalas šioje schemoje yra invertuotas (yra priešingo ženklo) įėjimo signalų atžvilgiu. Žinomos ir tokios sumatorių schemos, kuriose signalas neinvertuojamas (paprasčiausiu atveju galima išėjime prijungti invertuojantį stiprintuvą).

Tokia schema gali sudedamus dydžius prieš tai padauginti iš reikiamo stiprinimo koeficiento (1/Ri).

Jeigu R1 = R2 = ... = Rn = Rf, išėjimo įtampa lygi

  .

Šio sumatoriaus įėjimo varža Zi = Ri (kiekvienam įėjimui Vi).

Operacinio stiprintuvo taikymas |
Diferencialinis stiprintuvas | Integratorius | Diferenciatorius | Analoginis sumatorius | Įtampos stabilizatorius | Superdiodas | Giratorius | Šmito trigeris |

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../a/n/a/Analoginis_sumatorius.html"

Kategorija: Elektronika

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška

##### Kitomis kalbomis

- English