# AK-47

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

AK-47
Tipas | šturmo automatas
Variantai | AKS, AKM, AKMS, RPK, AK-74, AK-101, AK-102, AK-103, AK-107, AK-108
Konstruktorius | Michailas Kalašnikovas
Šalis | TSRS
Sukurtas | 1947 m.
Gamintas | 1949 – iki dabar
Naudotas | 1949 – iki dabar
Naudotojai | virš 100 šalių
Kalibras, mm | 7.62
Patronas, mm | 7.62 × 39 (M67)
Šaudymo sparta, n/min. | 600
Svoris, kg | 4,3 (su šoviniais)
Ilgis, mm | 870
Vamzdžio ilgis, mm | 415
Pradinis greitis, m/s | 710
Šūvio nuotolis, m | 800
Maks. šūvio nuotolis, m | ?
Mechanizmas | automatinis-dujinis
Dėtuvė | 30

AK-47 (rus. Автомат Калашникова образца 1947 года) – šturmo šautuvas (automatas) sukurtas 1947 m. TSRS. Ginklas šaltojo karo metu buvo naudojamas Varšuvos pakto narių bei su jomis glaudžiai politiniais ryšiais susijusių valstybių kariuomenenėse ir iki šių laikų išlieka vienas populiariausių ginklų rytų Europoje, Afrikoje bei Azijoje.

## [taisyti] Istorija

Automatą sukūrė rusų ginklų konstruktorius Michailas Timofejevičius Kalašnikovas. Ginklo automatikos veikimas pagrįstas parako dujų nuvedimu. Šturmo šautuvas naudoja 7,62×39 mm kalibro šovinius. Ak-47 ir jo versijos tapo labai populiariu ginklu dėl savo pigumo ir paprastumo.

## [taisyti] Veikimo principas

Ginklas užtaisomas užtraukiant užtaisymo rankenėlę, esančią dešinėje ginklo pusėje. Ji yra sujungta su automato spynos nešėju, kuris, atitinkamai, laiko spyną. Užtraukinat rankenėlę užtraukiama ir spyna. Ją atleidžiant, spyruoklė, kuri yra sujungta su spynos nešėju, grąžina spynos nešėją ir spyna grįžta į pradinę padėtį.

Vykstant šiam procesui, spyna iš automato apkabos (30 šovinių) paima šovinį į spynoje esantį šovinio lizdą. Šovinys yra paruoštas šauti. Paspaudus gaiduką, paleidimo svirtis atsilaisvina ir, tuo pat metu, paleidžia plaktuką. Jis trenkia į spynos gale esantį daužiklį, o šis – atitinkamai – per šovinį. Įvyksta šūvis. Šūvio metu išsiskyrusios parako dujos iš pagrindinio vamzdžio nukreipiamos į antrąjį vamzdį (dujų vamzdį), kuriame yra dujų stūmoklis. Dujos jį stumia, o kadangi jis yra sujungtas su spynos nešėju, tai spyna yra nustumiama nuo šaudymo vamzdžio. Tuo metu parako dujos išmeta gilzę. Spyruoklė vėl grąžina spyną į pradinę padėtį ir visas procesas prasideda iš naujo.

## [taisyti] Nuorodos

| Vikiteka: AK-47 – Iliustracijos, vaizdo ir garso įrašai, susiję su straipsniu

- Gamintojo tinklalapis

| Šis straipsnis apie ginklą yra nebaigtas. Jūs galite prisidėti prie Vikipedijos papildydamas šį straipsnį.

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../a/k/-/AK-47_b9b4.html"

Kategorijos: Nepilni Ginklai | Automatai (ginklai)

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška

##### Kitomis kalbomis

- Afrikaans
- العربية
- Български
- বাংলা
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- ಕನ್ನಡ
- 한국어
- Kurdî / كوردی
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Oromoo
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- اردو
- Tiếng Việt
- ייִדיש
- 中文
- 粵語