Globālā pozicionēšanas sistēma - Vikipēdija

# Globālā pozicionēšanas sistēma

### Vikipēdijas raksts

GPS pavadonis

Globālā pozicionēšanas sistēma, GPS (angļu: Global Positioning System) - ASV pavadoņu navigācijas sistēma. Navigācijas pavadoņi pārraida radio signālus, kurus uztver GPS uztvērēji, lai noteiktu objekta atrašanās vietu, pārvietošanās ātrumu un virzienu. GPS ir vienīgā pilnā apjomā strādājošā pavadoņu navigācijas sistēma; tā sākotnēji bija paredzēta militārajai izmantošanai, bet mūsdienās ir izmantojama (ar dažiem ierobežojumiem) civilajiem mērķiem.

Globālo pozicionēšanas sistēmu izstrādāja ASV Aizsardzības ministrija, sistēmas oficiālais nosaukums ir NAVSTAR GPS (Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System); to uztur ASV Gaisa spēki.

## [izmainīt šo sadaļu] Kā GPS darbojas - ievads

GPS uztvērējs aprēķina objekta koordinātes, nosakot attālumu starp uztvērēju un trijiem vai vairāk GPS pavadoņiem, izmērot laiku, kāds pagājis starp signāla noraidīšanu un saņemšanu atpakaļ no katra pavadoņa. Savukārt kopā ar signālu no pavadoņa tiek pārraidītas attiecīgā pavadoņa koordinātes. Tā kā uztvērējiem nav sevišķi precīzi pulksteņi, tad nepieciešams vēl viena pavadoņa signāls, lai koriģētu tā pulksteņa kļūdu.

## [izmainīt šo sadaļu] Vēsture

- 1970. gada 1. janvārī tika palaists pavadonis Timation 1, ar kuru veica navigācijas eksperimentus.
- 1974. gada 14. jūlijā startēja pavadonis NTS 1 - GPS priekštecis, ar kuru izmēģināja GPS tehnoloģijas.
- 1978. gada 22. februārī tika palaists pavadonis Navstar 1 - pirmais eksperimentālais 1. grupas (GPS Block 1) pavadonis. Līdz 1985. gadam tika palaisti vēl 10 GPS pavadoņi.
- 1988. gads - pieņemts lēmums par modernizētas GPS sistēmas (GPS Block 2) izveidi, kas sastāvētu no 24 pavadoņiem.
- 1989. gada 14. februārī - (USA 35) startēja pirmais 2. grupas pavadonis.
- 1994. gada 10. marts - (USA 100) orbītā ievadīts 24. GPS pavadonis. Līdz ar to GPS sistēma ir pilnā sastavā.
- 2000. gada 1. maijā tika atslēgta traucējumu sistēma (Selective Availability) civilajiem lietotājiem; koordināšu noteikšanas precizitāte pieauga no 100 m līdz 20 m.

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../g/l/o/Glob%C4%81l%C4%81_pozicion%C4%93%C5%A1anas_sist%C4%93ma.html"

Kategorijas: GPS | Navigācija

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Afrikaans
- Български
- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Français
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Lëtzebuergesch
- Lietuvių
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Nouormand
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- தமிழ்
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- ייִדיש
- 中文