EAP P238 - Vikipēdija

# EAP P238

### Vikipēdijas raksts

EAP P238
Étage d'Accélérations à Poudre P238
Tips | cietās degvielas starta paātrinātājs
Dzinējs | P238 (1 gab.)
Vilkme | 6470 kN
Pilna masa | 277 500 kg
Sausmasa | 39 800 kg
Diametrs | 3,05 m
Garums | 31,6 m
Degviela | cietā: NH4ClO4 / Al / HTPB

Étage d'Accélérations à Poudre P238 (EAP P238) - nesējraķešu Ariane 5 cietās degvielas starta paātrinātājs.

Katras Ariane 5 sānos tiek izvietoti divi EAP P238, un tie dod vairāk nekā 90% no kopējās vilces startā. Tie darbojas 130 sekundes, pēc darbības beigām iekrītot Atlantijas okeānā.

Pakāpe sastāv no 3 segmentiem. Pakāpes sprausla ir kustīga.

Tā var būt apgadāta ar izpletņiem, lai pēc iekrišanas okeānā pakāpi varētu savākt. Tas tika darīts dažos pirmajos lidojumos, lai izpētītu to stāvokli pēc lidojuma, bet to otrreizējā izmantošana netika pielietota.

Degmaisījums sastāv no 68% NH4ClO4 (oksidētājs), 18% Al (degviela), un 14% polibutadiēna HTPB (saistviela).

Pakāpe tika izmantota Ariane 5 versijās:

- Ariane 5G
- Ariane 5G+ (ar atvieglinātām sprauslām P2001)

EAP P238 vairs netiek lietots (pēdējais starts bija 2004. gada 18. decembrī); tagad Ariane 5 versijās izmanto starta paātrinātāju jaunāku modifikāciju EAP P241.

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../e/a/p/EAP_P238_5180.html"

Kategorijas: Cietās degvielas raķešdzinēji | Ariane-5 | Starta paātrinātāji

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt