DIMM - Vikipēdija

# DIMM

### Vikipēdijas raksts

DIMM (angļu: Dual In-line Memory Module - "divu rindu atmiņas modulis") - brīvpiekļuves atmiņas moduļu veids personālajos datoros. Tajos kontakti izvietoti divās rindās (atšķirībā no SIMM, kur kontakti abās pusēs ir savienoti). DIMM sāka aizstāt SIMM moduļus līdz ar Intel Pentium dominēšanu tirgū.

Galvenā atšķirība starp DIMM un SIMM ir tā, ka SIMM ir 32 bitu datu kopne, bet DIMM - 64 bitu. Tā kā Pentium datu kopne ir 64 bitu plata, tiem vajadzēja uzstādīt divus SIMM moduļus, lai tos varētu izmantot. Procesoram bija vajadzīga piekļuve abiem moduļiem vienlaicīgi. DIMM novērsa šo nepilnību.

DIMM moduļi ir izlaisti ar sekojušu kontaktu skaitu:

- 72 kontaktu DIMM, izmantots SO-DIMM
- 144 kontaktu DIMM, izmantots SO-DIMM
- 200 kontaktu DIMM, izmantots SO-DIMM
- 168 kontaktu DIMM, izmantoti FPM, EDO un SDRAM
- 184 kontaktu DIMM, izmantots DDR SDRAM
- 240 kontaktu DIMM, izmantots DDR2 SDRAM

Ja FPM (Fast Page Mode) un EDO (Extended Data Output) atmiņas tipi bija asinhroni, t.i., procesoram vajadzēja gaidīt atbildi no atmiņas, tad DIMM pielietoja arī sinhronu atmiņu SDRAM (synchronous dynamic random access memory), kas bija sinhronizēta ar sistēmas datu kopnes taktsfrekvenci.

| Šis ar informācijas tehnoloģijām un datoriem saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to.

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../d/i/m/DIMM_cf39.html"

Kategorijas: Nepabeigti raksti par informācijas tehnoloģijām | Datoratmiņa

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska