Fizikālais slānis - Vikipēdija

# Fizikālais slānis

### Vikipēdijas raksts

Piecu slāņu TCP/IP modelis
5. Lietojuma slānis
DHCP • DNS • FTP • HTTP • IMAP4 • IRC • MIME • POP3 • SIP • SMTP • SNMP • SSH • TELNET • BGP • RPC • RTP • RTCP • TLS/SSL • SDP • SOAP • L2TP • PPTP • …
4. Transporta slānis
TCP • UDP • DCCP • SCTP • GTP • …
3. Tīkla slānis
IP (IPv4 • IPv6) • ARP • RARP • ICMP • IGMP • RSVP • IPSec • …
2. Kanāla slānis
ATM • Ethernet • FDDI • Frame relay • GPRS • PPP • …
1. Fizikālais slānis
Ethernet physical layer • ISDN • Modemi • PLC • RS232 • SONET/SDH • G.709 • Wi-Fi • …

Fizikālais slānis (physical layer) ir 1. slānis 7 slāņu OSI un 5 slāņu TCP/IP modeļos. Tas saņem un apstrādā pieprasījumus no kanāla slāņa.

Šis slānis nodrošina tikai neapstrādātu bitu pārsūtīšanu caur vadiem vai kādu citu datu pārraides vidi. Pirms pārsūtīšanas caur datu pārraides vidi, bitus var sagrupēt simbolos (pārraidot vairākus bitus vienlaicīgi). Fizikālajā slānī definē:

- Darba frekvences (pārsūtot caur radio);
- Modulācijas veidu (radio, modēmiem);
- Konnektoru veidu (formu un izmērus)(lokālajiem tīkliem)];
- Kabeļa parametrus (pretestība, zudumi, traucējumu noturība);

Fizikālais slānis arī definē tīkla topoloģiju (vadu tīkliem: zvaigzne vai maģistrāle; bezvadu tīkliem: point to point vai point to multipoint); virknes vai paralēlās komunikācijas; half duplex vai full duplex komunikācijas (it īpaši ethernet).

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../f/i/z/Fizik%C4%81lais_sl%C4%81nis.html"

Kategorija: Tīkla protokoli

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Euskara
- فارسی
- Français
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Македонски
- Nederlands
- Português
- Slovenščina
- Svenska
- Türkçe
- 中文