IPv4 - Википедија

# IPv4

### Од Википедија, слободна енциклопедија

Петте нивоа на TCP/IP моделот
5. Апликациско ниво (Application layer)
DHCP • DNS • FTP • HTTP • IMAP4 • IRC • NNTP • XMPP • MIME • POP3 • SIP • SMTP • SNMP • SSH • TELNET • BGP • RPC • RTP • RTCP • TLS/SSL • SDP • SOAP • …
4. Транспортно ниво (Transport layer)
TCP • UDP • DCCP • SCTP • GTP • …
3. Мрежно ниво (Network layer)
IP (IPv4 • IPv6) • ICMP • IGMP • RSVP • IPsec • …
2. Податочно ниво (Data link layer)
ATM • DTM • Ethernet • FDDI • Frame Relay • GPRS • PPP • ARP • RARP • L2TP • PPTP • …
1. Физичко ниво (Physical layer)
Етернет физичко ниво • ISDN • Модеми • PLC • SONET/SDH • G.709 • Wi-Fi • …
Кутијава: погледајте • разговор • уредете

Интернет протокол верзија 4 е четврта итерација на Интернет Протоколот (IP) и прва верзија на овој протокол која е пошироко прифатена и имплементирана. IPv4 е доминантен протокол на мрежно ниво на Интернет. Со исклучок на IPv6, единствениот протокол на Интернет.

Овој протокол е опишан во IETF RFC 791 (Септември 1981) а претходно во RFC 760 (Јануари 1980). Департментот за одбрана на Соединетите Американски Држави го има прифатено и адаптирано овој стандард како MIL-STD-1777.

Целта на IP е да обезбеди систем на адресирање на компјутерите во мрежата со доделување на единствен идентификациски број.

Преземено од "http://mk.wikipedia.org../../../i/p/v/IPv4_42a9.html"

Категории: Интернет протокол | Протоколи на мрежно ниво | Мрежни протоколи | Интернет протоколи | Интернет | Компјутерски мрежи

##### Views

- Статија
- Разговор
- Тековна верзија

##### Пребарај

##### Други јазици

- Bosanski
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Latviešu
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Slovenčina
- Svenska
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文