Процесорско лежиште - Википедија

# Процесорско лежиште

### Од Википедија, слободна енциклопедија

Socket 370 процесорско лежиште, ZIF лежиште со PGA архитектура
Socket 775 процесорско лежиште, ZIF лежиште со LGA архитектура
Socket 449 процесорско лежиште, лежиште со PGA архитектура

Терминот Процесорско лежиште (англиски: CPU socket (или понекогаш CPU slot)) се употребува за да се означи начинот на врска на матичната плоча со централно процесорската единица (CPU) во некои типови на компјутери и сервери, посебно оние компатибилните со Интеловата x86 архитектура.

Поцеќето процесорски лежишта и процесори кои се користат во денешно време се направени врз ознова на PGA (англиски: pin grid array) архитектурата, каде пиновите на процесорот се вметнуваат во лежиштето. За да се олесни инсталацијата, се користат таканаречени ZIF лежишта (англиски: zero insertion force), со помош на кои процесорот се вметнува во лежиштето без некој поголем отпор и се намалува можноста за оштетување на пиновите. Истовремено со помош на овие лежишта се обезбедува пиновите на процесорот добро и цврсто да налегнат во лежиштето.

Алтернатива на PGA архитектурата, употребувана во поново време, е таканаречената LGA архитектура (англиски: land grid array) кај која пиновите се сместени на лежиштето а не на процесорот.

За разлика од процесорските лежишта, слот базираните процесори се слични на картичките за експанзија и влегуваат во слотовите на матичната плоча. Оваа архитектура се поретко се користи во денешно време

## [уреди] Листа на лижишта и слотови

### [уреди] AMD лежишта

- Super Socket 7 - AMD K6-2, AMD K6-III; Rise mP6
- Socket 563 - AMD мобилни Athlon XP-M (µ-PGA Scket)
- Socket 754 - AMD едно процесорски системи кои користат едно канални DDR-SDRAM, како што се AMD Athlon 64, Sempron, Turion 64
- Socket 939 - AMD еднопроцесорски системи кои користат двоканални DDR-SDRAM, како што се Athlon 64, Athlon 64 FX до 1 GHz2, Athlon 64 X2, Opteron 100-серија
- Socket 940 - AMD еднопроцесорски и повеќепроцесорски системи кои користат DDR-SDRAM, како што се AMD Opteron 2, Athlon 64 FX
- Socket A (исто така познато како Socket 462) - AMD Athlon, Duron, Athlon XP, Athlon XP-M, Athlon MP, и Sempron
- Socket AM2 - AMD еднопроцесорски системи кои користат DDR2-SDRAM, замена за Socket 754 и Socket 9392 (PGA 940 контакти)
- Socket AM2+ - Следно AMD лежиште за еднопроцесорски системи, подржува DDR2 и HyperTransport 3 со одвоени напојувања, се планира за средината на 2007, замена за AM2 (PGA 940 контакти)
- Socket AM3 - Следно AMD лежиште за еднопроцесорски системи, подржува DDR3 и HyperTransport 3 со одвоени напојувања, се планира за средината на 2008 година, замена за AM2+ со подршка за DDR3-SDRAM (PGA ? контакти)
- Socket F (исто така познато како Socket 1207) - AMD мултирпоцесорски системи кои користат DDR2-SDRAM, како што се AMD Opteron2, замена за Socket 940
- Socket S1 - AMD-базирани мобилни платформи кои користат DDR2-SDRAM, замена за 754 во мобилниот сектор (638 контакти)

### [уреди] Intel лежишта

- Socket 1 - 80486
- Socket 2 - 80486
- Socket 3 - 80486 (3.3 V и 5 V) и компатибилни
- Socket 4 - Intel Pentium 60/66 MHz
- Socket 5 - Intel Pentium 75-133 MHz; AMD K5; IDT WinChip C6, WinChip 2
- Socket 6 -
- Socket 7 - Intel Pentium, Pentium MMX; AMD K6
- Socket 8 - Intel Pentium Pro
- Socket 370 - Intel Pentium III, Celeron; Cyrix III; VIA C3
- Socket 423 - Intel Pentium 41 Willamette core
- Socket 463 (исто така познат како Socket NexGen) - NexGen Nx586
- Socket 478 - Intel Pentium 4, Celeron, Pentium 4 Extreme Edition1, Pentium M Socket N
- Socket 479 - Intel Pentium M, Celeron M, Core Duo, & Core Solo
- Socket 486 - 80486
- Socket 499 - DEC Alpha 21164a

- Socket 603 - Intel Xeon
- Socket 604 - Intel Xeon

- LGA 771 (исто така познат како Socket 771) - Intel Xeon
- LGA 775 (исто така познат како Socket 775 или Socket T) - Intel Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Pentium Extreme Edition, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Celeron1, Xeon 3000 серијата, Core 2 Quad.

- PAC418 - Intel Itanium
- PAC611 - Intel Itanium 2, HP PA-RISC 8800 and 8900
- Socket B (LGA 1366) - ново лежиште за идните процесори на Intel вградени во интегрираните мемориски контролери и CSI
- Socket H (LGA 715) - замена за актуелните Socket T (LGA 775).
- Socket M - Intel Core Solo, Intel Core Duo и Intel Core 2 Duo
- Socket N - Intel Dual-Core Xeon LV
- Socket P - Intel-базирани; замена за Socket 479 и Socket M. Објавено на 9-ти Мај, 2007.

### [уреди] Слотови

- Slot 1 - Intel Celeron, Pentium II, Pentium III
- Slot 2 - Intel Pentium II Xeon, Pentium III Xeon
- Slot A - AMD Athlon
- Slot B - DEC Alpha
- Slotketи - адаптери за користење на процесори со лежишта на матични плочи кои користат слотови

1: 478 пинското лежиште користеше micro-PGA, физички е помало од 423 лежиштето. 775 лежиштето подржуваше PCI express, DDR2 меморија и Intel 64, подоцна се премина на Land Grid Array - LGA, каде пиновите се во лежиштето наместо на процесорот, со цел подобри перформанси.

2: Овие лежишта се за процесори со интегрирани мемориски контролери. 754 моделот има еден мемориски канал. 939 моделите имаат два мемориски канали. 940 моделите исто така имаат два мемориски канала но тие користат таканаречена регистрирана меморија, и повеќето подржуваат SMP. Лежиштата F и AM2 се редизајнирани за подршка на DDR2. Лежиштата F имаат 1207 пина (се шпекулира дека повеќето од пиновите се додадени само заради поголема скалабилност и дистрибуција на напојувањето). Лежиштето AM2 има 940 пина ама не ги подржува актуелните AMD Opteron процесори.

3: Слот пакетите имаат две предности; L2 кеш може да биде инсталирана на процесорот ама на одвоени места. Вметнувањето и вадењето од матичната плоча е поедноставно и полесно. Меѓутоа растојанието од процесорот до чиповите од матичната плоча е поголемо поради што системот станува нестабилен ако се надмине фреквенцијата повеќе од 500 MHz.

## [уреди] Види исто така

- Листа на Intel микропроцесори
- Листа на AMD микропроцесори

## [уреди] Надворешни врски

- CPU Sockets Chart - Детална листа на x86 лежишта со нивните својства.
- techPowerUp! база на податоци за процесори

Преземено од "http://mk.wikipedia.org../../../%D0%BF/%D1%80/%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5.html"

Категории: X86 архитектура | Процесорски лежишта | Информатика | Процесори

##### Views

- Статија
- Разговор
- Тековна верзија

##### Пребарај

##### Други јазици

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Latviešu
- Polski
- Português
- Русский
- 中文