ऍडाप्टिव्ह मल्टिरेट - विकिपीडिया

# ऍडाप्टिव्ह मल्टिरेट

### Wikipedia कडून

| कृपया या लेखाचा/विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा. अधिक माहितीसाठी चर्चा पान किंवा विस्तार विनंती पहा.

ऍडाप्टिव्ह मल्टिरेट (AMR) ही 'स्पीच कोडिंग'साठी बनवलेली 'ऑडिओ डेटा काँप्रेशन'ची पद्धत आहे. ऑक्टॊबर १९९८ मध्ये 3GPP ने ए‍एम्‌आरला प्रमाणित स्पीच कोडेक म्हणून मान्यता दिली; आणि आता जीएस्‌एम्‌मध्येदेखील त्याचा बराच वापर होत आहे. ए‍एम्‌आरमध्ये लिंक ऍडाप्टेशन नावाचे तंत्र वापरले जाते. या तंत्रामध्ये वाहिनीच्या (लिंकच्या) स्थितीनुसार आठ वेगवेगळ्या बिटरेटांमधून एक बिटरेट निवडला जातो.

ए‍एम्‌आरमध्ये १२.२, १०.२, ७.९५, ७.४०, ६.७०, ५.९०, ५.१५ आणि ४.७५ केबीपीएस्‌ एवढे बिटरेट उपलब्ध आहेत.

"http://mr.wikipedia.org../../../%E0%A4%8D/%E0%A4%A1/%E0%A4%BE/%E0%A4%8D%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B9_%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%9F.html" पासून मिळविले

वर्ग: विस्तार विनंती | स्पीच कोडेक

##### Views

- लेख
- चर्चा
- आताची आवृत्ती

##### शोध

##### इतर भाषांमध्ये

- Deutsch
- English
- Suomi
- Polski
- Türkçe