ADAT - Wikipedia

# ADAT

### Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

ADAT er eit lukka format optisk interface som er i stand til å overføra 8 kanalar med tasterater opp til 48 kHz. Same kontakt som for Toslink vert nytta. ADAT vert ofte nytta på PC-lydkort, der det er lite plass for kontaktar.

## [endre] Sjå òg

- AES3
- S/PDIF
- Toslink
- MADI
- HDMI

| Denne elektronikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia å vekse seg stor og sterk gjennom å utvide han. Sjå òg: Oversyn over elektronikkspirer.

Henta frå «http://nn.wikipedia.org../../../a/d/a/ADAT_c474.html»

Kategoriar: Digital audio | Elektronikkspirer | Spirer 2007-09

##### Views

- Innhaldsside
- Diskusjon
- Noverande versjon

##### Søk

##### På andre språk

- Deutsch
- English
- Español
- Italiano
- Polski
- Português