Digital Radio Mondiale - Wikipedia

# Digital Radio Mondiale

### Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Digital Radio Mondiale (DRM) er ein ny standard for digital radio for frekvensområdet under 30 Mhz, men det vert arbeidd med å utvida området opp til 120 MHz. Standarden vart utarbeidd i eit samarbeid mellom DRM Consortium og The International Telecommunication Union (ITU). DRM nyttar ei kanalbandbreidd på 9 - 10 kHz, men kan tilpassast kanalbandbreidder ned til 4,5 kHz eller opp til 20 kHz. Aavgrensinga i bandbreidd fører til ein etter måten låg bitrate, noko som i sin tur fører til avgrensingar i lydkvaliteten, som er noko betre enn AM-radio, men ikkje fullt på høgd med FM-radio. DRM er fyrst og fremst mynta på å sende tale over store avstandar og dekkje store geografiske område. I tillegg til tale kan DRM nyttast for å overføra tekst og binær data. DRM nyttar same type modulasjon, COFDM, som DAB.

## [endre] Eksterne lenkjer

- DRM
- DRM/Frauenhofer

| Denne elektronikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia å vekse seg stor og sterk gjennom å utvide han. Sjå òg: Oversyn over elektronikkspirer.

Henta frå «http://nn.wikipedia.org../../../d/i/g/Digital_Radio_Mondiale_0cca.html»

Kategoriar: Digital audio | Informasjonsteknologi | Elektronikkspirer | Spirer 2007-09

##### Views

- Innhaldsside
- Diskusjon
- Noverande versjon

##### Søk

##### På andre språk

- Svenska
- Dansk
- Afrikaans
- Català
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Suomi