Schienentraktor - Alemannische Wikipedia

# Schienentraktor

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

Technische Yschränkung: Dr koräkt Titel wär: »Schinätraggtor«

Ä Schinätraggtor isch ä Motorwage wu eleggtrisch oder mit Disel uf Schinä fahrt. Me bruucht diä Fahrzüüg vor Allem für Rangschiärmanöver und für ä Streggänunterhalt. Ä-n-anderi Bezäichnig isch „Drësinä“. I d'r Schwiiz wärdet d' Buuräihe vu de Traggtore mit „Te“ oder „Tm“ bezäichnet - das bedüüted „Traggtor eleggtrisch“ oder „Traggtor motorisiert“. Mer cha diä Fahrzüüg nüd g'nau iiordnä. Schinätraggtore sind au Rangschiärloggene. Im grosse Ganzä sind di richtigä Schinätraggtore zwäiachsig. Ass so zwäiachsigi Fahrzüüg in Streggädiänscht chänd, git's mängmal bi Schmalspurbahne. Under denä git's zum Bischpiil in Düütschland Fäld- und Waldbahne. Deet fared d' Schinätraggtore oft mit Akku oder mit Disel.

Kategori: Ysebahn

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech

##### Anderi Sprooche

- Deutsch