Aladro - Biquipedia, a enziclopedia libre

# Aladro

### De Biquipedia

| Iste articlo tién una bersión escrita con una grafía alternatiba esperimental propuesta por bels biquipedistas aintro d'o Biquiproyeuto:Grafía. Puede beyer-se aquí.

O treballo con l'aladro tradizional, estibato por un abrío de dos caballos.

L'aladro u aladre ye una aina agricola empregata ta remover e escardar os suelos en ubrir-be sulcos con una fuella bolcadora d'azero que, por efeuto d'a trauzión, creba ra superfizie d'a tierra e ne bolca os zeborrons, fazilitando asinas que i dentren os nutrients e sopre tot, o nitrocheno atmosferico que be d'estar prozesato por as bauterias d'o suelo ta que pueda estar empregato por as plantas caultibatas.

L'aladro puet estar considerato como a eboluzión d'a pica u de l'ixada por a suya forma, e que en o momento d'a suya aparizión istorica, sennificore un cambeo profundo ta l'agricultura porque permitiore á sabels cambeos en a roturacion e ro treballo de grans superfizies de tierra.

En os suyos orichens, l'aladro yera estibato por personas e dempués, con o paso d'as chenerazions, se bi metioron animals ta fer esta faina; mulas, bueis e á bels puestos, caballos. Autualment, totas ixas bestias han estato reemplazatas por os tractors agricolas como elemento de tirada.

Un aladro moderno ta tractor.

### [editar] Aladros autuals

Os aladros autualment son enterament fetos de metal e s'empregan enganchatos ent'un tractor agricola, d'ixa traza, l'emprego d'animals en as fainas de labranza ha quedato talment oblidato á mutos puestos d'o primer mundo.

Categoría: Ainas agricolas

##### Views

- Articlo
- Descusión
- Bersión autual

##### Mirar

##### En atras luengas

- Català
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Esperanto
- Suomi
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Svenska
- தமிழ்
- 中文