Vorlage:Druckeinheiten - Alemannische Wikipedia

# Vorlage:Druckeinheiten

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

Druckeiheite un Umrechnigsfaktore [1]
| Pascal[2] | Bar | technischi/physikalischi Atmosphäre | Torr | Pfund pro Quadratzoll
1 Pa | ≡ 1 N/m² | = 10−5 bar | ≈ 10,2·10−6 at | ≈ 9,87·10−6 atm | ≈ 7,5·10−3 torr | ≈ 145·10−6 psi
1 bar | = 100000 Pa | ≡ 106 dyn/cm² | ≈ 1,02 at | ≈ 0,987 atm | ≈ 750 torr | ≈ 14,504 psi
1 at | = 98066,5 Pa | = 0,980665 bar | ≡ 1 kp/cm² | ≈ 0,968 atm | ≈ 736 torr | ≈ 14,223 psi
1 atm | = 101325 Pa | = 1,01325 bar | ≈ 1,033 at | ≡ p0 | = 760 torr | ≈ 14,696 psi
1 torr | ≈ 133,322 Pa | ≈ 1,333·10−3 bar | ≈ 1,360·10−3 at | ≈ 1,316·10−3 atm | ≡ 1 mmHg | ≈ 19,337·10−3 psi
1 psi | ≈ 6894,757 Pa | ≈ 68,948·10−3 bar | ≈ 70,307·10−3 at | ≈ 68,046·10−3 atm | ≈ 51,7149 torr | ≡ 1 lbf./in.²

1. ↑ Nit ufgfüehrt sin Agabe per Wassersüle sowie eifachi Vilfachi vu andere Eiheite wie p/m² = 0,1 kp/cm² = 0,1 at.
2. ↑ Pascal isch d'SI-Eihait vum Druck, Bar wird akzeptiert.

Vun "http://als.wikipedia.org../../../d/r/u/Vorlage%7EDruckeinheiten_9f19.html"

##### Views

- Vorlag
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech