المسافة بين الجناحين - ويكيبيديا، الموسوعة الحرّة

# المسافة بين الجناحين

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

المسافة بين الجناحين لطائرة ايرباص A380.

المسافة بين الجناحين (او المسافة بين الاجنحة) لطائرة هي المسافة بين الجناح الايمن و الجناح الايسر. فمثلا الـبوينغ 777 لها مسافة بين الجناحين تقدر بـ 60 متر (200 قدم).

يستعمل مصطلح المسافة بين الجناحين, للطيور لو الحيوانات الاخرى ذات الاجنحة كالخفاشو الحشرات. فمثلا ، البطرس الرائع ( الممسوك سنة 1965 بلغت المسافة بين الجناحين عنده 3.63 متر, وهو الرقم القياسي لطائر حي.

## [تحرير] المسافة بين الجناحين لطائرة

المسافة بين الجناحين لطائرة يقاس دائما بخط مستقيم من اقصى الجناح لاقصى الجناح بدون اعتبار شكل الاجنحة.

### [تحرير] التاثير على تصميم الطائرات

الطائرات باكبر مسافة بين الجناحين هي الاحسن عادة لانها تتحمل اقل حمل الاجنحة و دوامة الاجنحة لا تاثر بشدة عليهما. لكن كبر الاجنحة يؤثر في قدرة الطائرة على المناورة و الدوران بسرعة. لذلك تعتمد الطائرات الحربية المقاتلة و طائرات الاستعراض على اجنحة اصغر لزيادة قدرة المناورة عندها.

وفي الطائرات المدنية او القاذفات الحربية و عند طائرات الشحن تكون المسافة بين الجناحين اكبر لزيادة قدرة الحمل و بذلك زيادة الوزن.

## [تحرير] المسافة بين الجناحين للطيور

لقيس المسافة بين الجناحين عند طائر, يوضع هذا الاخير على قفاه,و تقاس المسافة بين أول ريشتين من الاجنحة.

| بوابة الطـيـران تصـفح مـقـالات ويـكيـبديا المـهـتـمـة بالـطـيـران.

تمّ الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D9%84/%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86.html"

تصنيفات الصفحة: صناعة طيران

##### Views

- مقالة
- ناقش هذه الصفحة
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة و المساعدة

- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### بحث

##### لغات أخرى

- Česky
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Français
- Italiano
- Nederlands
- Português