# EEPROM

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

EEPROM (англ Electrically erasable programmable read-only memory) е енергозависима препрограмируема памет с електрически запис и електрическо изтриване. Използва се в компютрите за съхранение на сравнително малки обеми от данни. За по-големи обеми информация са по-удобни енергонезависими памети като например USB флаш.

Физическата реализация е под формата на чип. Структурата на запомнящия елемент е подобна на тази при EPROM, с тази разлика, че съществува уникално изтъняване на подгейтовия окисен слой в областта на дрейна. Записът на информация се осъществява подобно на EPROM, а изтриването се извършва, като към дрейна се приложи положително изтриващо напрежение, при зададен адресен гейт. В резултат на това през локалното изтъняване на подгейтовия окисен слой протича ток и се разсейва захранващия заряд. Изтриването се извършва или по редове, или по блокове в матрицата. Паметите EEPROM са унифицирани в серията 28.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../e/e/p/EEPROM_32b6.html“.

Категории: Памети

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Bosanski
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Português
- Slovenčina
- 中文