# MK-103

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

MK-103
Картинка:………
Технически данни
На въоръжени от: | н.д.
Носител: | Bf-109, Me-262, Me-410, He-219 и Fw-190
Калибър: | 30 мм.
Брой на цевите: | 1
Темп на стрелбата: | 425 из/мин.
Нач. скорост на снаряда: | 710 м/сек.
Ефективна далекобойност: | н.д.
Дължина: | 2,45 м.
Ширина: | н.д.
Височина: | н.д.
Тегло: | 143 кг.
Боекомплект: | н.д.
Управление: | н.д.

MK-103 е 30 мм самолетно оръдие, произвеждано от компанията "Rheinmetall-Borsig", Германия.

## [редактиране] История

МК-103 е най-ефикасото немско оръдие проектирано в периода на Втората световна война. Отличава се с прост механизъм, сравнително проста разработка и сглобяване и широко са използвани щамповки и заварки.

Оръдието е монтирано на различни типове самолети - Bf-109, Me-262, Me-410, He-219 и Fw-190.

## [редактиране] Техническо описание

Конструктивно МК-103 е изпълнена по смесена схема. Отключването на канала на цевта и движението на автоматиката става за сметка на силата на барутните газове, а работата на подаващия механизъм - за смета на енергията на наката на цевта. Накатното устройство е от пружинен тип, а откатният спирач е от сух тип.

Заключването на канала на цевта се осигурява от затвор с боен упор. Захранването с боеприпаси е лентово, като лентата се движи отляво надясно.

Недостатък на оръдието се явява много рязката работа на затворното устройство.

## [редактиране] Боеприпаси

Боекомплектът включва следните видове боеприпаси:

- осколъчно-трасиращ снаряд - тегло 440 гр.;
- фугасен снаряд - тегло 320 гр.;
- бронебойно-трасиращ снаряд - тегло 350 гр.;
- бронебойно-запалителен снаряд - тегло 455 гр.;
- бронебоен подкалибрен снаряд - тегло 350 гр.;

Използва се стоманена гилза с дължина 182 мм с електрозапалителен капсул.

## [редактиране] Виж още

- Списък на авиационни оръжия

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../m/k/-/MK-103_2826.html“.

Категории: Военна техника от Втората световна война | Авиационно въоръжение

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене