# BK 3.7

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

BK 3,7
Технически данни
На въоръжени от: | 1944 г.
Носител: | Me-110, Ju-87
Калибър: | 37 мм.
Брой на цевите: | 1
Темп на стрелбата: | 160 из/мин.
Нач. скорост на снаряда: | 1 170 м/сек.
Ефективна далекобойност: | н.д.
Дължина: | н.д.
Ширина: | н.д.
Височина: | н.д.
Тегло: | 295 кг.
Боекомплект: | 72 сн.
Управление: | н.д.

BK 3,7 е 37 мм авиационно оръдие за борба с танкове и тежки бомбардировачи.Оръдието е монтирано на самолетите Me-110, Ju-87.

## [редактиране] История

В периода 1943 - 1944 г. немското командване решава да въоръжи част от самолетният си парк с голямокалибрен авиационно оръдие за борба с танкове и тежките четиримоторни бомбардировачи на същзниците. Взето е решение оръдието да бъде с калибър 37 - 75 мм.

До този момент германското военно ръководство не е планирало използването на такова голямокалибрено оръдие в авиацията и поради тази причина не е работено в тази посока. В началото на работата по създаването на новото авиационно оръдие се работи импровизирано, като за база са изплозвани армейски образци оръдия. След множество тестове и стрелкови изпитания на различните прототипи за базов модел при работата е прието 37 мм зенитно оръдие Flak-18.

Оръдието е използвано на два типа самолети от авиационния парк на ВВС на Германия в хода на Втората световна война:

- на изтребителите Me-110 G-4a/Rl и Me-110 R2.R3, като допълнение на двете 30 мм оръдия MK-108. ВК 3,7 е монтирано под фюзелажа в закрит обтекател. Захранването с боеприпаси се осъществява от магазин, монтиран в долната част на кабината с емкост 72 снаряда.

- на пикиращите бомбардировачи Ju-87 G1 и Ju-87 G2, като на една част от самолетите е монтирано само 37 мм оръдие ВК 3,7, а на друга е оставено и предишното въоръжение - 3 х 7,68 мм картечници MG-17 и една 7,92 мм картечница M-15.

## [редактиране] Техническо описание

Автоматиката на оръдието работи за сметка на енергията на отката на цевта.

## [редактиране] Боеприпаси

Боекомплектът включва следните боеприпаси:

- осколъчен снаряд с тегло 645 г. и нач. скорост 820 м/сек.

- бронебоен снаряд с тегло 685 г. и нач. скорост 770 м/сек.

- подкалибрен снаряд с тегло 405 г. и нач. скорост 1 100 м/сек.

## [редактиране] Виж още

- Списък на авиационни оръжия

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../b/k/_/BK_3.7_6bdc.html“.

Категории: Военна техника от Втората световна война | Авиационно въоръжение

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене