# TMS320C5X

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

TMS320C5X е процесор за цифроба обработка на сигнали (DSP). Разработен е по CMOS интегрална технология. За реализацията му е използвана Harvald архитектура, която е с отделни шини за програмата и паметта за данни. Архитектурата на процесорите от серия C5x се състои от магистрали, памет, централно устройство и периферия. При Harvald архитектурата данните и програмите се намират в различни области на паметта, което позволява данните и инструкциите да могат да се извличат едновременно. Програмната шина пренася кода на операцията и операнда с непосредствена адресация, а информацията е свързана с елементи като спомагателните регистри, централното АЛУ и вътрешната RAM памет.

## [редактиране] Вижте още

- Сигнал
- Аналогов сигнал
- Хармоничен сигнал
- Дискретен сигнал
- Квантован сигнал
- Цифров сигнал
- Двоичен код
- Кодиране на сигнал
- DSP

Тази статия е мъниче. Можете да помогнете на Уикипедия, като я разширите. Просто щракнете на редактиране и добавете онова, което знаете.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../t/m/s/TMS320C5X_23bd.html“.

Категории: Мъничета | Обработка на сигнали

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене