# Алувий

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Алувият е вид седиментна скала, която се отлага от постоянно течащи води - реки.

## [редактиране] Състав

Механичният състав на алувият се изразява в различна по големина валуни, чакъли, пясъци и глини, които се образуват лещовидни тела в алувиалния профил. Нивото на грунтовите води в алувия е много високо.

## [редактиране] Влияние

Алувиалният материал, който се натрупва в речна долинаречните долини е основа за образуването на алувиални почви, а оттам и на интразонални ландшафти.

При излизане на речното течение от планински район и преминаването му в равнинна местност водите на реката отлагат огромни количества наносен материал, поради смяната на наклона на речното легло и намаляването на скоростта на водата. Това води до образуването на специфична форма на наносните конуси - алувиален конус.

При земетресения алувият като относително слабо споена скална маса, която е и с високо съдържание на грунтови води, указва засилващ ефект на сеизмичните вълни и води до големи наручение на строителните обекти, застроени на алувиални терени. Тази зависимост е емперично доказана.

## [редактиране] Виж още

- Елувий
- Пролувий
- Делувий
- Колувий
- Наносен конус
- Шлейф
- Груз

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%BB/%D1%83/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9.html“.

Категории: Геоморфология | Хидрология

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене