# S 91.33

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

S 91.33
Картинка:………
Технически данни
На въоръжени от: | 1987 г.
Носител: | IAR-99 и IAR-109
Калибър: | 23 мм.
Брой на цевите: | 2
Темп на стрелбата: | 3000-3400 из/мин.
Нач. скорост на снаряда: | н.д.
Ефективна далекобойност: | н.д.
Дължина: | 3,57 м.
Ширина: | 0,54 м.
Височина: | 0,32 м.
Тегло: | 250 кг.
Боекомплект: | 200 сн.
Управление: | електрическо

S 91.33 е 23 мм самолетна оръдейна установка, разработена от компанията "Craiova", Румъния. Установката е на въоръжение в самолетите IAR-99 и IAR-109.

## [редактиране] История

Установката е създадена на базата на руското 23 мм двуцевно оръдие ГШ-23Л. Проектирането е осъществено паралелно с работата по проектирането на румънският боен самолет IAR-99. Приета е на въоръжение през 1987 г.

## [редактиране] Техническо описание

Оръдейната установка S 91.33 се монтира под фюзелажа на самолета. При експлоатацията се използва постоянен ток с напрежение 27 V +10%. Работният температурен интервал е в рамките на -60°С - +60°С.

## [редактиране] Виж още

- Списък на авиационни оръжия

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../s/_/9/S_91.33.html“.

Категории: Авиационно въоръжение

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене