# ISO 31-1

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

БДС ISO 31-1 е първата част от идентично въведения у нас международен стандарт ISO 31, която определя наименованията и означенията (символите) за величини и единици за пространство и време.

Неговите определения включват:

Величина | Единица | Забележки
--- | --- | ---
Име | Означение | Име | Символ | Определение
Ъгъл, (равнинен ъгъл) | α, β, γ, θ, φ | радиан | rad | 1 rad = 1 m/m = 1 |
градус | ° | 1° = π/180 rad | Не трябва да има разстояние между числената стойност на величината и символа при тези три единици. Препоръчва се градусът да се дели десетично (т.е. 12,5° вместо 12°30')
минута | ′ | 1′ = (1/60)°
секунда | ″ | 1″ = (1/60)′
Пространствен ъгъл | Ω | стерадиан | sr | 1 sr = 1 m²/m² = 1 |
Дължина | l, L | метър | m | Метърът е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време 1/299 792 458 от секундата; виж скорост на светлината |
Широчина | b
Височина | h
Дебелина | d, δ
Радиус | r, R
Диаметър | d, D
Дължина на път | s
Разстояние | d, r
Декартови координати | x, y, z
Радиус на кривина | ϱ
Кривина | ϰ | метър на минус първа | m−1 |  | ϰ=1/ϱ
Площ | A | квадратен метър | m² |  | Единицата ар (1 a = 100 m²) и нейните кратни хектар (1 ha = 100 a) и декар (1 da = 10 a) се използват за измерване на селскостопански площи.
Обем | V | кубичен метър | m³ |  |
литър | l, L | 1 l = 1 dm³ |
Време, интервал от време, продължителност | t | секунда | s | Секундата е продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, което съответства на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на цезий-133 | Представянето на време от деня се определя в ISO 8601.
минута | min | 1 min = 60 s
час | h | 1 h = 60 min = 3 600 s
ден | d | 1 d = 24 h = 86 400 s
Ъглова скорост | ω | радиан за секунда | rad/s |  | ω=dφ/dt
Ъглово ускорение | α | радиан за секунда на квадрат | rad/s² |  | α=dω/dt
Скорост | v (общ символ), c (скорост на разпространение на вълни), u, v, w (векторни компоненти на скоростта c) | метър за секунда | m/s |  |
Ускорение | a | метър за секунда на квадрат | m/s² |  |
Ускорение на свободно падане (земно ускорение) | g

Приложение A на ISO 31-1 съдържа списък на единиците за пространство и време, основаващи се на фут, паунд и секунда, които единици е недопустимо да се използват съвместно с единиците от SI.

Приложение B съдържа извънсистемните единици гон (град), светлинна година, астрономическа единица, парсек, тропическа година и гал, дадени за информация, специално заради преводните коефициенти.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../i/s/o/ISO_31-1_238d.html“.

Категории: Стандарти на ISO | Единици

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- English
- Magyar