# NNTP

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

NNTP или Network News Transfer Protocol е протокол за четене и публикуване главно на Usenet статии, както и трансфер на новини между сървъри за новини. Протоколът е създаден през 1986 година и спецификацията му е RFC 977.

Usenet първоначално е бил създаден за да се ползва в UUCP мрежи. Статиите са се трансферирали между отделните системи чрез директни телефонни връзки. Читателите е трябвало да се логват на едни и същи машини и да четат статиите от твърдия диск.

С разширяването на локалните мрежи и Интернет се е наложило да бъдат разработени четящи програми за новини за персонални компютри. Взето е решението да бъде създаден протокол, подобен на SMTP, но нагаден за четене на нюзгрупи.

TCP порт 119 е резервиран за NNTP. Когато клиентите ползват SSL се ползва и TCP порт 563. Някои го наричат NNTPS.

NNTP се ползва широко, но се полагат усилия за създаване на обновен стандарт. Протоколът IMAP също може да бъде ползван за четене на нюзгрупи.

## [редактиране] Network News Reader Protocol

По време на опит за обновяване на NNTP в началото на деветдесетте, се ражда специализирана версия на NNTP за ползване от клиентската страна. Тя се нарича Network News Reader Protocol или NNRP. Този протокол никога не бива завършен, но името му остава в програмата (nnrpd) в пакета INN. В резултат на това, някои стандартни клиентски програми за NNTP се свързват с NNRP.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../n/n/t/NNTP_88fd.html“.

Категории: Мрежови протоколи

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- 中文