# Бафтинг

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Бафтинг (англ. buffeting, от buffet - удрям, бия) е вибрации на летателен апарат или част от него, предизвикана от завихряния зад разположени по-напред конструктивни елементи. Той се получава поради нарушаване ламинарността на въздушния поток. Това става при големи ъгли на атака или турбуленции зад елементи с лоша обтекаемост. Недостатъци в профила на крилото също могат да водят до периодично откъсване на турбулентни вълни, които да предизвикат бафтинг в опашното оперение.

Появата на бафтинг е един от сигналите за достигане на критичен ъгъл на атака, при който около крилата на самолета се образува турбулентен слой, например при излитане и кацане. Съвременните самолети имат сигнализация за срив на потока, която следи за появата на бафтинг и издава предупредителен звуков сигнал.

Бафтингът е един от факторите, ограничаващи тавана на даден летателен апарат.

## [редактиране] Вижте също

- Флатер

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../%D0%B1/%D0%B0/%D1%84/%D0%91%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.html“.

Категории: Авиация | Механика на флуидите

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Русский
- Deutsch