অণুবীক্ষণযন্ত্র - Wikipedia

# অণুবীক্ষণযন্ত্র

### উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

অণুবিক্ষণযন্ত্র

অণুবীক্ষণযন্ত্র (Microscope) অণুজীব বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে সকল বস্তু খালি চোখে দেখা যায় না তাদের দেখা যায়। এর সাহায্যে কোনো বস্তুকে প্রায় ১০০ থেকে ৪০০০০০০ গুন বড় করে দেখা যায়। যে বিষয়ে অনূবীক্ষণযন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রনালী আলোচনা করা হয় তাকে মাইক্রোস্কোপি Microscopy বলে।

## [সম্পাদনা] আবিস্কার

## [সম্পাদনা] প্রকারভেদ

ব্যবহৃত রশ্মির উপর ভিত্তি করে অণুবীক্ষণযন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

- আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র: আলোক অণুবীক্ষণযন্ত্রে যেভাবে লেন্স গুলো আলোকরশ্মি ব্যবহার করে বস্তুকে বড়দেখায় তার উপর ভিত্তি করে এই অণুবীক্ষনযন্ত্র গুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ
  - Bright field Microscopy
  - Dark field Microscopy
  - Fluorescence Microscopy
  - Phase contrast Microscopy

- ইলেকট্রন অণুবীক্ষন যন্ত্র: এ ক্ষেত্রে আলোক রশ্মির পরিবর্তে ইলেকট্রন বিম ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি দুই প্রকার:
  - Transmission electron Microscopy
  - Scanning electron Microscopy

'http://bn.wikipedia.org../../../%E0%A6%85/%E0%A6%A3/%E0%A7%81/%E0%A6%85%E0%A6%A3%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0.html' থেকে আনীত

বিষয়শ্রেণীসমূহ: জীববিজ্ঞান | বৈজ্ঞানিক যন্ত্র | অণুজীব বিজ্ঞান

##### Views

- নিবন্ধ
- আলোচনা
- বর্তমান সংশোধন

##### অনুসন্ধান