Procesorska arhitektura x86 - Wikipedia, slobodna enciklopedija

# Procesorska arhitektura x86

### Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije

Prvi x86 procesor, Intel 8086

x86 ili 80x86 je uopćeno ime mikroprocesorske arhitekture koju je izumio i razvio Intel. Prvi put je iskorištena u 8086 procesoru 1978. godine. Ova arhitektura dominira kod ličnih i prijenosnih računara, kao i na tržištu manjih servera od 1980-tih godina kada se pojavio IBM PC. Iako postoje i neke jače arhitekture kao IBM-ova PowerPC, do sada nijedna nije uspjela biti raširena kao x86.

Ime je dobila po najranijim Intelovim procesorima familije čiji su se modeli završavali sa 86 kao što su 8086, 80186, 386, 486 i tako dalje. Zbog lakšeg označavanja Intel je od 486 modela usvojio komercijalna imena kao što su Pentium.

Kako se hardver poboljšavao, arhitektura je sve više napredovala. Tako je 1985. godine Intel predstavio 32 bitni 386 kao zamjenu za 16 bitni 286. Ta arhitektura je nazvana i386, ali se danas češće zove x86-32 ili IA-32. AMD je bio prvi koji je 2003. predstavio 64 bitnu arhitekturu korištenu u njihovom Athlon 64 procesoru. Ta arhitektura ima više imena kao što su x86-64, AMD64 (AMD-ovo ime), EM64T, IA-32e (Intel-ovo označavanje) i x64 (neutralno označavanje koje koriste Microsoft i Sun). Ova AMD-ova arhitektura nema veze sa IA-64 arhitekturom koju su razvili Intel i Hewlett-Packard za Itanium i Itanium 2 procesore.

## [uredi] Spisak x86 generacija

Član 7 generacije, AMD Athlon
Prvi 64 bitni član x86 procesora, Athlon 64

- 1. generacija - Intel 8086
  - Osvježenje za prvu generaciju - Intel 80186
- 2. generacija - Intel 80286 (286)
- 3. generacija - Intel 80386 (386)
- 4. generacija - Intel 80486 (486)
- 5. generacija - Prvi Pentium, Nx586, 5x86, 5k86, WinChip, mP6
- 6. generacija - Pentium Pro (i derivati, uključujući Pentium II, Pentium III, Pentium M and Intel Core), kasnije i 6x86, K6, C3, Crusoe
- 7 generacija - AMD Athlon, kasnije i Pentium 4, C7, Efficeon
- 8. generacija - AMD Opteron (i derivati, uključujući i Athlon 64), kasnije i Xeon 5100 serija and Core 2

## [uredi] Također pogledajte

- IA-32
- x86 asemblerski jezik
- x86 spisak instrukcija
- x87
- x86-64
- IA64

## [uredi] Vanjski linkovi

- 25 godina Intelove arhitekture
- Vodič o x86 procesorima

Preuzeto sa: "http://bs.wikipedia.org../../../p/r/o/Procesorska_arhitektura_x86.html"

Kategorije: Intel | X86 arhitektura

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna verzija

##### interakcija

- Pomoć
- Vrata zajednice
- Čaršija
- Novosti
- Dobrovoljni prilozi

##### Pretraga

##### Drugi jezici

- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Gaeilge
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Lietuvių
- Latviešu
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- ไทย
- Українська
- 中文