# Archangelskij Ar-2

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bombardovací letadlo Archangelskij Ar-2
Typ: | Ar-2
Výrobce: | Státní letecký průmysl
Konstruktér: | A. Archangelskij
První let: | 1940
Zaveden: | 1940
Vyřazen: | 1943
Hlavní uživatel: | SSSR Finsko
Vyrobeno: | 280

Sovětský bombardovací letoun Archangelskij Ar-2 vychází z konstrukce bombardéru Tupolev SB-2. Plán letadla sestrojil konstruktér A. Archangelskij roku 1939. Prototyp, který byl označený jako SB-RK, poprvé vzlétl roku 1940. Po krátkých zkouškách začala jeho sériová výroba pod označením Ar-2. Letadla se výborně hodila do těch nejdrsnějších sovětských podmínek, proto byla používána v bombardovacích letkách v severozápadních oblastech Sovětského svazu. Sloužila v jednotkách severního mořského letectva, operovala v Barentsově a Bílém moři. Několik letadel ukořistili Finové, kteří je zařadili do výzbroje.

Celkem bylo vyrobeno 280 strojů.

## [editovat] Technické údaje

- Osádka: 3 osoby
- Pohon: 2 motory M-105P
- Výzbroj: 800 kg bomb, 4 kulomety ráže 7,62 mm
- Rozpětí: 18,50 m
- Délka: 12,50 m
- Výška: 3,95 m
- Nosná plocha: 48,7 m²
- Hmotnost prázdného letounu: 4430 kg
- Vzletová hmotnost: 7200 kg
- Maximální rychlost: 480 km/h
- Dostup: 10100 m
- Dolet: 1500 km

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/r/c/Archangelskij_Ar-2_956c.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Sovětské a ruské bombardéry

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- 日本語
- Polski