# Armaturní hlava

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Armaturní hlava je příslušenstvím lokomotivního parního kotle. Jsou v ní umístěny uzavírací kohouty rozvodu páry k armaturám kotle a pomocným mechanismům lokomotivy. Neslouží ale k přívodu páry k válcům a vodoznakům.

Armaturní hlava nahradila původní mnohočetné vývody páry přímo z kotle a tím zjednodušila jeho konstrukci. Armaturní hlava má navíc samostatný uzávěr, takže je možné například opravovat kohouty i tehdy, je-li kotel pod tlakem. Tím zvýšila bezpečnost a usnadnila údržbu lokomotivy.

Armaturní hlavy velkých lokomotiv byly poměrně rozměrná zařízení z až několika desítkami kohoutů. Byly tak obdobou ovládací části palubních desek moderních dopravních prostředků.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/r/m/Armaturn%C3%AD_hlava.html“

Kategorie: Parní kotel

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání