# Armstrong Whitworth F.K.10

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Armstrong Whitworth F.K.10

Armstrong Whitworth F.K.10 Quad byl britský dvoumístný stíhací čtyřplošník, vyráběný od roku 1917.

Ve srovnání s letouny stejné doby se nevyznačoval příliš oslnivými výkony. Očekávaná obratnost, daná malým rozpětím (8,4 m) byla vykoupena rychlostí pouhých 135 km/h (v té době dosahovaly stíhací letouny rychlostí kolem 200 km/h). Letadlo bylo vybaveno rotačním motorem Clerget 9B (130 k). Výzbroj tvořil jeden synchronizovaný a jeden pohyblivý kulomet. Mělo dostup 3000 m a vytrvalost 2,5 h. Vzletová hmotnost činila 1000 kg, prázdná 560 kg.

Původně bylo objednáno padesát kusů, ale nakonec bylo dokončeno jen 8 až 12 kusů.

## [editovat] Externí odkazy

- Fotografie modelu

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/r/m/Armstrong_Whitworth_F.K.10_eb84.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Britská stíhací letadla

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch