# Bristol Beaufighter

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bristol Beaufighter
Beaufighter
Typ: | stíhací, torpédový a bitevní letoun
Výrobce: | Bristol
Konstruktér: | Leslie Frise Roy Fedden
První let: | 17. července 1939
Zaveden: | 27. července 1940
Vyřazen: | 1960 (RAAF)
Hlavní uživatel: | Royal Air Force Royal Australian Air Force
Výroba: | květen 1940–říjen 1945
Vyrobeno: | 5943

Bristol Beaufighter byla britská dvoumotorová stíhačka stavěná a používaná v době druhé světové války původně jako noční stíhací letoun, ale také jako bitevní a torpédový letoun.

## [editovat] Vývoj

Již před druhou světovou válkou se vytvořila v Německu kategorie těžké stíhačky vyzbrojené kanóny a RAF podobný letoun citelně postrádala. Vývoj těchto letadel probíhal, ale k zásadní změně došlo, když továrna Bristol navrhla improvizaci, která vycházela z již stavěného letounu Bristol Beaufort. Prototyp letadla by hotový na podzim roku 1939 a první peruť obdržela sériově vyráběné letouny na podzim roku 1940. V květnu 1941 již mělo noční stíhací letectvo RAF k dispozici šest perutí, vyzbrojených těmito stroji. Letouny Beaufighter byly opravdu velice těžce vyzbrojenými stíhačkami. Mimo čtyř kanónů ráže 20 mm bylo instalovány v křídlech 6 kulometů ráže 7,7 mm. Letoun poháněla dvojice motorů Herkules, přičemž docházelo k jeho postupnému zdokonalování. Některé letouny byly vybaveny řadovými motory Merlin XX. Takto vybavené letouny byly označovány jako Beaufighter Mk.IIF, zatímco stroje s motory Hercules III nesly označení Beaufighter Mk.IF. V letadlech byly instalovány palubní radiolokátory s dosahem asi 6,5 km, díky nimž byl v listopadu 1940 sestřelen první nepřátelský letoun. Technický vývoj Beaufighteru pokračoval v dalších obměnách - byly zkoušeny typy bez kulometů, na kterých byla instalována čtyřkulometná střelecká věž za pilotní kabinu, pro potřeby velitelství pobřežního letectva vznikl typ bez kulometů, ale se zvětšenou zásobou paliva v křídelních nádržích. Stroje se tak kromě stíhacího určení dostal další úkoly - používal se též jako bitevní či jako torpédový letoun. V říjnu 1941 byly do letounů označených jako Beaufighter Mk.VI montovány motory Hercules VI, díky nimž dosáhla stíhačka rychlost až 536 km/h. Od roku 1943 byly pod křídla Beaufighterů montovány závěsy pro osm neřízených raket, navigátor - střelec mohl letoun bránit kulometem Vickers ráže 7,7 mm.

Celkem bylo ve Velké Británii vyrobeno 5934 Beaufighterů všech verzí, z toho 1369 kusů ve stíhací verzi.

## [editovat] Bojové nasazení

Kromě Velké Británie bojovaly Beaufightery také v Barmě, Indii, Borneu a na dalších místech jihozápadní Asie. Stroje se jako noční stíhače účastnily bojů proti německým nočním bombardérům při bombardování Londýna a dalších britských měst. Beaufighter se také zapsal do historie českého letectví jako stroj, na němž bojovala řada československých nočních stíhačů při obraně Velké Británie.

## [editovat] Specifikace (Beaufighter X)

### [editovat] Technické údaje

- Posádka: 2 (pilot, navigátor)
- Délka: 12,6 m
- Rozpětí: 17,65 m
- Výška: 4,84 m
- Plocha křídel: 46,73 m²
- Prázdná hmotnost: 7 072 kg
- Maximální vzletová hmotnost: 11 521 kg
- Pohonná jednotka: 2x hvězdicový motor Bristol Hercules
- Výkon pohonné jednotky:1 200 kW (1 600 k)

### [editovat] Výkony

- Maximální rychlost: 515 km/h ve výšce 3 050 m
- Dolet: 2 816 km
- Dostup: 5 795 m bez torpéda
- Stoupavost: 8,2 m/s bez torpéda

### [editovat] Výzbroj

- 4× 20mm kanón Hispano (60 střel na kanon, 240 celkem) v nose

#### [editovat] Ve službě u Fighter Command

- Kulomety:
  - 4× kulomet ráže 7,7 mm (na pravém křídle)
  - 2× kulomet ráže 7,7 mm (na levém křídle)
- Rakety: 8× rakety RP-3 nebo
- Bomby: 2× 1 000librová bomba

#### [editovat] Ve službě u Costal Command

- Kulomety:
  - 1× ručně ovládaný kulomet Vickers GO nebo
  - 1× ručně ovládaný kulomet Browning ráže 7,7 mm pro navigátora
- Bomby: 1× 457mm torpédo

## [editovat] Literatura

- Zbyněk Válka, Stíhací letadla 1939-45

## [editovat] Externí odkazy

- http://airwar.valka.cz/muzeum/britanie/beaficht/default.htm

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/r/i/Bristol_Beaufighter_df50.html“

Kategorie: Britská stíhací letadla | Britské bombardéry

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Dansk
- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska