# B-58 Hustler

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

B-58 Hustler
Typ: | Strategický bombardér
Výrobce: | Convair
První let: | 11. listopadu 1956
Zaveden: | 15. března 1960
Vyřazen: | 31. ledna 1970
Charakter: | vyřazen
Hlavní uživatel: | Letectvo Spojených států
Výroba: | 1954-1962
Vyrobeno: | 116
Cena za kus: | 12,44 milionu $

Convair B-58 Hustler byl americký strategický bombardér středního doletu, který byl vyvinut jako jedna z náhrad za letouny B-47 Stratojet. Konstrukce byla mimořádně náročná. Hustler byl první nadzvukový bombardér, jeho posádka seděla v záchraném modulu, který měřil skoro 20 m. Letoun měl velké delta křídlo pod kterým byly zavěšeny čtyři motory, neměl vodorovné ocasní plochy, potah byl vícevrstvý. Stroj neměl ani pumovnici, ale závěs na jednu atomovou bombu, za cenu odstranění jedné přídavné nádrže však mohl nést bomby až čtyři, to ale zkrátilo jeho dolet. Hustler byl tehdy sice rychlejší než sovětské stíhačky, ale kvůli rozvoji protiletadlových raket se jeho úkol změnil na průniky v malých výškách, čímž se však zvýšila jeho spotřeba a klesla rychlost. Původně bylo objednáno 244 ks, objednávka byla později snížena na 116 ks. Poslední byl vyřazen roku 1970.

## [editovat] Varianty

- XB-58 : Prototyp. Dva vyrobeny.
- YB-58A : Ověřovací série. 11 postaveno.
- B-58A : Třímístní strategický bombardér středního doletu .
- TB-58A : Cviční letoun.
- NB-58A : Původně jeden z YB-58A, na tomto letounu byly testovány motory YJ93 pro bombardér XB-70 Valkyrie.
- B-58B : Nevyroben.
- B-58C : Nevyroben.

## [editovat] Specifikace (B-58A)

### [editovat] Technické údaje

- Posádka: 3
- Délka: 29,5 m
- Rozpětí: 17,3 m
- Výška: 8,9 m
- Plocha křídel: 143,3 m²
- Profil křídla: NACA 0003.46-64.069 u kořene, NACA 0004.08-63 na konci křídla
- Hmotnost (prázdný): 25 201 kg
- Hmotnost (naložen): 30 786 kg
- Maximální vzletová hmotnost: 80 235 kg
- Pohonná jednotka: 4× proudový motor General Electric J79-GE-5A, každý o tahu 69,3 kN
- Zero-lift drag coefficient: 0,0068 (odhad)
- Plocha čelního odporu: 0,97 m²
- Štíhlost křídla: 2,09

### [editovat] Výkony

- Maximální rychlost: 2,1 M (2 600 km/h) ve 12 000 m
- Cestovní rychlost: 985 km/h
- Akční rádius: 3 220 km
- Přeletový dolet: 7 590 km
- Dostup: 19 300 m
- Stoupavost: 13,7 m/s
- Zátěž křídel: 214,9 kg/m²
- Tah/Hmotnost: 0,919
- Lift-to-drag ratio: 11,3 (bez výzbroje/paliva)

### [editovat] Výzbroj

- Maximální výzbroj 8 823 kg zahrnovala:
  - Kanóny: 1x M61 Vulcan
  - Pumy: 1x atomová bomba B43 nebo B61

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/-/5/B-58_Hustler_a6c5.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Americké bombardéry

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Türkçe