# Boeing 777

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Boeing 777
Izraelský Boeing
Typ: | Dopravní letoun
Výrobce: | Boeing Commercial Airplanes
Konstruktér: | Alan Mulally
První let: | 12. června 1994
Zaveden: | 7. června 1995 (United Airlines)
Hlavní uživatel: | Singapore Airlines (65) Air France-KLM (58) United Airlines (52) American Airlines (47)
Vyrobeno: | 604 do r. 2006
Cena za kus: | 777-200: US$178-195 mil. 777-200ER: US$190-212.5 mil. 777-200LR: US$219-243 mil. 777-300: US$210-234 mil. 777-300ER: US$237-264 mil.
777F: US$232.5-240 mil.

Boeing 777 je dvoumotorové dopravní letadlo se širokým trupem vyrobené společností Boeing Commercial Airplanes. Je schopné přepravit 305-550 pasažérů v závislosti od verze na vzdálenost 10 370 - 17 445 km. Konkurentem tohoto typu je hlavně Airbus A330, ale i Airbus A340.

Boeing 777 byl první letoun v historii navržený ve spolupráci s leteckými společnostmi a cestujícími. Hlavními společnostmi podílející se na vývoji byly United Airlines, ANA, British Airways, JAl, QANTAS a Cathay Pacific. Filozofie „Working together“ znamenala, že Boeing 777 se stal zákaznicky nejorientovanější letadlo. Boeing 777 se taktéž stal prvním letadlem navrženým výhradně na počítači jako 3D model.

Jeho podvozek je největší používaný pro komerční letadla a motory GE90 používané na modelech 777 mají větší průměr než trup nejmenších modelů z řady Boeing 737.

## [editovat] Verze

Boeing používá dvě charakteristiky pro model 777. První je počet cestujících a druhou je délka maximálního doletu.

Boeing 777-100 je nejmenší verze 777 s doletem 10 740 až 4 260 km.

Boeing 777-200 je letoun s krátkým doletem okolo 7 220 až 9 630 km. Prvním uživatelem se roku 1995 stala společnost United Airlines.

Boeing 777-3200ER je verze modelu 777-200 s doletem 11 000 až 14 300 km. První společností používající tento model se roce 1997 stala British Airways. V roce 1997 Boeing 777-200ER společnosti Malaysia airlines překonal rekord v délce letu, když bez přistání přeletěl vzdálenost mezi Boeing Field a Kuala Lumpur o délce 20 044 za 21 hodin a 23 minut.

777-200LR Worldliner se stal letounem s nejdelším doletem až 17 445 km za 18 hodin. Toto letadlo je poháněné dvěma motory GE90-115B. Prvním uživatelem tohoto modelu se stala v roce 2006 společnost Pakistan International Airlines.

Boeing 777-300 je letoun schopný přepravit až 550 cestujících. Toto letadlo má namontované manévrovací kamery pod přední častí trupu a na ocease, aby pilotům pomáhaly při manévrovaní tohoto letadla. Prvním uživatelem tohoto modelu se v roce 1998 stala společnost Cathay Pacific.

777-300ER je letadlo schopné přepravit 365 cestujících na vzdádenost 14 594 km. První uživatelem se v roce 2004 stala společnost Air France.

777 Freighter je nákladní verze Boeingu 777.

Letouny Boeing
40A • 80 • 221 • 247 • 307 • 377 • 367-80 • 707 • 717 • 727 • 737 • 747 • 757 • 767 • 777 • 787

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Wikimedia Commons nabízí multimediální obsah k tématu
Boeing 777
Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/o/e/Boeing_777.html“

Kategorie: Dopravní letadla | Letecké pahýly | Boeing

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Bosanski
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Eesti
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Slovenčina
- Српски / Srpski
- Svenska
- 中文