# Bánkiho turbína

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bánkiho turbína je jednoduchá rovnotlaká vodní turbína. Zvláštností je, že lopatky oběžného kola jsou obtékány ve dvou směrech. Vynalezl ji Donát Bánki v roce 1917. Je užívána v malých vodních elektrárnách.

Oběžné kolo Bánkiho turbíny je tvořeno dvěma kruhovými deskami, mezi nimiž jsou jednoduché lopatky (připomíná mlýnské kolo). Kolo je uloženo ve skříni, z níž z jedné strany přitéká usměrněný proud vody. Voda přes lopatky vtéká dovnitř kola a odtud opět přes lopatky vytéká na druné straně skříně ven. Při každém průtoku lopatkami odevzdá část své energie.

## [editovat] Využití

Tento typ turbíny je pro svou konstrukční jednoduchost oblíben u malých vodních elektráren, kde by konstrukce dokonalejších (a tím i dražších) typů turbín nebyla ekonomická.

## [editovat] Účinnost

Energetická účinnost Bánkiho turbíny dosahuje 70-85 %.

## [editovat] Viz také

- Malá vodní elektrárna
- Turbína
- Vodní turbína

## [editovat] Externí odkazy

- Bánkiho turbína na strínkách ČEZ

- Bánkiho turbína na mve.energetika.cz

- Bánkiho turbína na mve.energetika.cz - další text

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/%C3%A1/n/B%C3%A1nkiho_turb%C3%ADna.html“

Kategorie: Turbína | Vodní elektrárny

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- English
- Magyar