# C-82 Packet

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Fairchild C-82 Packet

C-82 Packet byl dvoumotorový, dvoutrupý dopravní letoun, který používalo americké letectvo krátce po skončení druhé světové války. Byl vyvinut společností Fairchild, která postavila pouze 223 kusů, a byl většinou používán k přepravě nákladu a vojáků. Několik jich také bylo využíváno ke shozu výsadkářů a k vleku nákladních kluzáků. Několik C-82 Packet bylo použito během blokády Berlína, kdy leteckým mostem převážely do města rozmontované automobily.

V roce 1965 byl C-82 použit při natáčení amerického filmu Let Fénixe.

Fairchild později vyvinul z C-82 mnohem úspěšnější typ C-119 Flying Boxcar.

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

## [editovat] Technické údaje (C-82A)

### [editovat] Základní popis

- Posádka: 3
- Kapacita: 42 výsadkářů nebo 34 nosítek
- Délka: 23,50 m
- Rozpětí: 32,47 m
- Výška: 8,03 m
- Nosná plocha: 130,9 m²
- Prázdná hmotnost: 12 045 kg
- Hmotnost s nákladem: 19 050 kg
- Max. vzletová hmotnost: 24 545 kg
- Pohon: 2x hvězdicové motory Pratt & Whitney R-2800-85, 2 100 k (1 567 kW) každý

### [editovat] Výkony

- Max. rychlost: 400 km/h
- Dolet: 3 424 km
- Dostup: 8 232 m
- Specifické zatížení: 146 kg/m²
- Poměr výkon/hmotnost: 0,16 kW/kg

## [editovat] Podívejte se také na

- C-119 Flying Boxcar
- C-120 Packplane

## [editovat] Externí odkazy

- C-82 na stránkách globalsecurity.org

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../c/-/8/C-82_Packet_9e36.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Transportní letadla

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- English
- 日本語