# Bell P-39 Airacobra

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bell P-39 Airacobra
Bell P-39 Airacobra
Typ: | stíhací letoun
Výrobce: | Bell Aircraft Corporation
První let: | 1938
Zaveden: | 1940
Hlavní uživatel: | USA SSSR, Velká Británie, Itálie, Francie, Portugalsko, Austrálie
Vyrobeno: | 9558

Bell P-39 Airacobra bylo americké letadlo, které bylo použito ve druhé světové válce. Jeho hodnocení je velmi rozporuplné - v letectvu USA a Velké Británie mělo velmi špatnou pověst, sovětskými letci byl hodnocen výborně. Jednalo se o zajímavě konstrukčně řešený letoun. Motor byl umístěn za kabinou v těžišti a přispíval k dobré obratnosti. V přídi byla soustředěna všechna výzbroj. Příďový podvozek byla taky novinkou. A právě tyto parametry zaujaly sovětské armádní experty, kteří vybírali letadla pro Rudou armádu.

## [editovat] Vývoj

První prototyp letounu vzlétl na jaře roku 1938. O rok později objednalo velitelství Army Air Corps ověřovací sérii 12 kusů. Neozbrojený prototyp, neobtěžkaný pancéřováním, byl dostatečně rychlý a dobře stoupal. Firma Bell hleděla jeho úspěchů využít a spustila přehnanou reklamní kampaň. Armáda letouny objednala, ale trvala na motoru bez kompresoru. Než se továrna propracovala k podobě skutečného sériového stroje, narostla váha s snížily se výkony. Po malé sérii P-39C následovala verze D, která byla vyzbrojena čtyřmi kulomety ráže 7,62 mm, dvěma kulomety ráže 12,7 mm a kanónem ráže 37 mm. Výkony tohoto stroje byly nad 5000 m slabé. I když v pozdějších letech docházelo k různým obměnám a modifikacím, stroj nedosahoval takových výkonů, jaké byly od něho očekávány. Výroba Airacober skončila v září roku 1944. Celkem bylo postaveno 9 558 Airacober všech verzí.

## [editovat] Bojové použití

Zájem o nákup Airacobry projevila Francie a Velká Británie, avšak nakonec je odebrali pod názvem Airacobra Mk.I pouze Angličané. Tato verze byla téměř identická s verzí P-39D s tím rozdílem, že v letounu byl zabudován kanón ráže 20 mm a motor Allison V-1710-E4 s výkonem 1150 hp, šest kulometů mělo ráži 7,7 mm. Britové však s těmito stroji nebyli spokojeni, i když oceňovali jejich manévrovací schopnosti. Proto byly roku 1941 staženy z bojových akcí a 212 kusů dodáno do SSSR. Letectvo USA používalo Airacobry zejména v Tichomoří, na Aljašce, v Itálii a na Islandu, další stroje koupilo australské a portugalské letectvo. Letouny používalo též letectvo Svobodné Francie a později i spojenecké Itálie. V Sovětském svazu se staly Airacobry oblíbenými stroji a piloti zde s nimi dosahovali pozoruhodných bojových úspěchů. Spočívalo to zejména v tom, že boje na východní frontě se vedly v nižších letových hladinách a uspěly zejména ty letouny, které byly dobře manévrovatelné. Proto s nimi létala sovětská letecká esa, jako např. Pokryškyn, Lavriněnkov, Klubov a mnoho dalších. Sovětský svaz nakonec odebral největší počet strojů - 4578 kusů.

## [editovat] Specifikace (P-39L)

Data podle [1]

### [editovat] Technické údaje

- Posádka: 1 pilot
- Délka: 9,19 m
- Rozpětí: 10,36 m
- Výška: 3,63 m
- Plocha křídel: 19,79 m²
- Plošné zatížení: kg/m²
- Prázdná hmotnost: 2540 kg
- Vzletová hmotnost : 3530 kg
- Pohonná jednotka: 1x kapalinou chlazený řadový dvanáctiválcový motor do V, typ Alison V-1710-63
- Výkon pohonné jednotky: 1325 k (975 kW)

### [editovat] Výkony

- Maximální rychlost: 612 km/h ve výšce 3350 m
- Dolet: 2360 km (s přídavnou nádrží s kapacitou 283 l při rychlosti 256 km/h)
- Dostup: 10 650 m
- Počáteční stoupavost: 1220 m/s
- Poměr výkon/hmotnost: kW/kg

### [editovat] Výzbroj

- 1x kanón Oldsmobile M 4 ráže 37 mm s 30 náboji
- 2x synchronizovaný kulomet Browning M2 ráže 12,7 mm v trupu (200 nábojů na hlaveň)
- 2x kulomet Browning ráže 7,62 m v křídlech (1000 nábojů na hlaveň)

## [editovat] Reference

- Zbyněk Válka, Stíhací letadla 1939-45/ USA-Japonsko

1. ↑ SCHMID, Jaroslav. Letadla 1939-45 Stíhací a bombardovací letadla USA. 2. vyd. Plzeň: Fraus, 1992. ISBN 80-85784-01-7.

## [editovat] Externí odkazy

- http://airwar.valka.cz/muzeum/usa/p39/default.htm

Wikimedia Commons nabízí multimediální obsah k tématu
Bell P-39 Airacobra

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/e/l/Bell_P-39_Airacobra_b43a.html“

Kategorie: Americká stíhací letadla

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Galego
- Italiano
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- 中文