# Brewster Buffalo

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Brewster F2A Buffalo
Brewster F2A Buffalo
Typ: | stíhací letoun
Výrobce: | Brewster
První let: | 1935
Zaveden: | 1938
Hlavní uživatel: | USA Nizozemsko, Belgie, Finsko, Velká Británie
Vyrobeno: | 507

Letoun Brewster F2A byl prvním stíhacím palubním jednoplošníkem US Navy. Byl vyprojektován firmou Brewster základě zadání z roku 1935. K vojenským jednotkám se letoun dostal až počátkem roku 1938. Stroj byl hodnocen příznivě z hlediska pilotáže a letových vlastností. Potíže nastaly, když byla doplňována výzbroj a narůstala váha. Nakonec jich námořní letectvo odebralo jen jedenáct kusů, ty sloužily na letadlové lodi Saratoga. Letouny byly prodány do Holandska, Belgie a Finska. Zejména ve Finsku byly vysoce hodnoceny, když se s úspěchem dokázaly již v Zimní válce postavit sovětským letadlům. Na každý dodaný stroj připadlo v průměru deset sestřelených letounů Rudé armády. Jedenadvacet letadel F2A se zúčastnilo i bitvy o Midway. Celkem bylo vyrobeno 507 kusů všech verzí.

## [editovat] Technické údaje

- Výrobce: Brewster Aeronautical Corporation
- Rozpětí: 10,7 m
- Délka: 7,9 m
- Výška: 3,6 m
- Plocha křídel19,41 m2
- Vlastní hmotnost: 1717 kg
- Vzletová hmotnost: 2286 kg
- Motor: Wright R-1820-34 Cyclone 9
- Výkon: 950 hp
- Maximální rychlost: 500 km/h
- Dolet: 1600 km
- Dostup: 10 100 m
- Výzbroj: 1x kulomet ráže 7,62 mm + 3x kulomet ráže 12,7 mm nebo 4 kulomet ráže 12,7 mm a 90 kg bomb

## [editovat] Literatura

Wikimedia Commons nabízí multimediální obsah k tématu
Brewster Buffalo

- Zbyněk Válka, Stíhací letadla 1939-45/ USA - Japonsko

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/r/e/Brewster_Buffalo_56d0.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Americká stíhací letadla

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Slovenščina
- Svenska
- 中文