# B-1 Lancer

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

B-1 Lancer
Typ: | Strategický bombardér
Výrobce: | Rockwell International Boeing IDS
První let: | B-1A 23. prosince 1974 B-1B 18. října 1984
Zaveden: | 1. října 1986
Hlavní uživatel: | Letectvo Spojených států
Vyrobeno: | 4 B-1A 100 B-1B
Cena za kus: | 283 milionu $ v roce 1998

Boeing IDS (dříve Rockwell) B-1B Lancer je americký strategický bombardér dlouhého doletu. Spolu s letouny B-52 Stratofortress a B-2 Spirit tvoří páteř bombardovacího letectva USA.

Vývoj letounu začal asi v roce 1965, jako náhrada za B-52. Roku 1974 vzlétl první prototyp B-1A. Šlo o nadzvukový bombardér s maximální rychlostí 2 M, který by munici shazoval z velké výšky. V roce 1977 prezident Carter program zrušil. Prezident Reagan program roku 1981 obnovil a bylo objednáno 100 kusů letounu.

V roce 1984 vzlétl prototyp B-1B. Jedná se o dolnoplošník s měnitelnou geometrií křídel dosahující mírně nadzvukové rychlosti, ale s daleko větší nosností a výzbrojí, než měl původní prototyp. Je určen pro průlety v malých výškách vysokou podzvukovou rychlostí. Konstrukce je převážně ze slitin hliníku a titanu. Letoun je opatřen i technologií stealth a tak je na radaru protivníka zobrazen asi jako setina letounu B-52.

Operačně byl letoun poprvé použit 17. prosince 1998 během Operace Desert Fox.

V SSSR jako odpověď na B-1 Lancer vznikl vynikající přepadový stíhací letoun MiG-31.

## [editovat] Specifikace (B-1B)

### [editovat] Technické údaje

- Posádka: 4
- Délka: 44,5 m
- Rozpětí: 24,1 m
- Výška: 10,4 m
- Plocha křídel: 181,2 m²
- Profil křídla: NA69-190-2
- Hmotnost (prázdný): 87 100 kg
- Hmotnost (naložen): 148 000 kg
- Maximální vzletová hmotnost: 216 400 kg
- Pohonná jednotka: 4 × dvouproudový motor General Electric F101-GE-102 s přídavným spalováním
  - Tah: 64,94 kN každý
  - Tah s přídavným spalováním: 136,92 kN každý

### [editovat] Výkony

- Maximální rychlost: 1,25 M (1 330 km/h)
- Dolet:
  - Bojový: 5 543 km
  - Přeletový: 11 998 km
- Dostup: 18 000 m
- Zátěž křídel: 816 kg/m²
- Tah/Hmotnost: 0,37

### [editovat] Výzbroj

- 3 vnitřní pumovnice pro 34 000 kg výzbroje:
  - 84× Mk-82 general purpose bombs
  - 84× námořní mina Mk-62
  - 30× CBU-87/89
  - 30× CBU-97
  - 30× CBU-103/104/105 WCMD
  - 24× GBU-31 JDAM GPS
  - 15× GBU-38 JDAM GPS
  - 24× Mk-84
  - 24× AGM-158 JASSM
  - 12× AGM-154 JSOW
  - 8× námořní mina Mk-65
- Jedna ze tří vnitřních pumovnic může být upravena pro palivovou nádrž o objemu 10 000 gallonů.
- 6 vnějších závěsů pro dalších 27 000 kg munice.

Wikimedia Commons nabízí multimediální obsah k tématu
B-1 Lancer

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/-/1/B-1_Lancer_9d5f.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Americké bombardéry

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Беларуская
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Română
- Svenska
- ไทย
- Türkçe