# B-50 Superfortress

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

B-50 Superfortress
Typ: | Strategický bombardér
Výrobce: | Boeing
První let: | 8. srpna 1946
Zaveden: | 1949
Vyřazen: | 1965
Hlavní uživatel: | USAF
Výroba: | 1947 - 1953
Vyrobeno: | 371
Cena za kus: | 1 144 296 $

Boeing B-50 Superfortress byla poválečná verze bombardéru B-29 s novými, silnějšími motory Pratt & Whitney Wasp Major, vyšší kýlovkou a dalšími vylepšeními.

Letoun byl původně označen XB-44 a výrábět se měl jako B-29D, ale označení bylo z politických důvodů změněno; letectvo se totiž obávalo, že se kongres nebude dál krýt náklady na vývoj letounů, které vznikly během války.

Průzkumná verze RB-50 (původně B-50B) plnila úkoly během studené války. Letoun KB-50 sloužil k tankování za letu, používal se ve Vietnamu.

Roku 1949 se B-50 Lucky Lady II, pod vedením kapitána Jamese Gallaghera, stal prvním letounem, který obletěl zemi bez přestávky (díky tankování za letu).

I když nebylo objednáno mnoho kusů, tak byl B-50 poslední z řady letounů B-29 a jeden z posledních vyráběných bombardérů s pístovým motorem. Roku 1955 byly vyřazeny z jejich hlavní role - nosič jaderných zbraní a o deset let později byl vyřazen poslední stroj, dnes již žádný nelétá, i když se některé dájí nálezt v muzeích.

## [editovat] Varianty

- XB-44: U jednou stroje B-29A byly přemontovány původní motory Pratt & Whitney na nové 28-válce Wasp Major. Původně byly značeny B-29D, toto bylo ale v prosinci roko 1945 změněno na B-50A. (x1, converted)
- B-50A--První vyráběná verze letounu B-50. Dostal nová křídla, která byla lehčí a silnější než u B-29. Také měl vyšší kýlovku než B-29. (x60)
- B-50B-- Těžší verze než A, z 76 ,420 kg na 77 290 kg. Také zahrnoval lehčí typ palivových nádrží . (x45)
- B-50D--Konečná vyráběná verze letounu B-50. 7 dílný skleněný kužel v předu letounu nahrazen jediným z plexiskla a rovným oknem pro bombometčíka. Mnoho z nich bylo vybaveno novým tankovacím systémem. (x222)
- DB-50D-- Vlek B-50D pro cvičné terče, používaný pro rakety GAM-63 Rascal missile. (x1)
- EB-50B-- Přestavba letounu B-50B vybavená vzorovanými protektory podvozkových kol. (x1)
- KB-50-- Tanker pro doplňování paliva za letu, přestavěn z bombardéru. (x134)
- KB-50J--Tankery B-50 s lepšími výkony, pomocí dvou motorů General Electric J47 na konci křídel. (x112)
- KB-50K--Přestavba cvičných TB-50H na tankery. (x24)
- RB-50B-- Přestavba z B-50B pro rozvědku. Byly vybaveny devíti kamerami na čtyřech místech, zařízením na počasí a v pumovnici nesl další členy posádky navíc . (x44)
- RB-50E--Speciální fotografická verze z letounu RB-50B, upravena ve Wichitě. (x14)
- RB-50F--Přestavba letounu RB-50B, vybavená navigačním radarem SHORAN pro speciální mise. (x14)
- RB-50G--Přestavba letounu RB-50B, vybavená elektronickými obrannými prsředky s radarem SHORAN. (x1)
- TB-50A-- Cvičná verze z B-50A. (x11)
- TB-50D--Cvičná verze z B-50D. (x11)
- TB-50H-- Nově vyrobené cvičné letouny. (x24)
- WB-50 – Průzkumná verze pro počasí z B-50.
- WB-50D-- Průzkumná verze pro počasí ze zastralých B-50D, vybavená meteorologickou výbavou. (x36)
- YB-50C--Verze vybavená nastavitelnou turbínou pro motor R-4360. Nevyráběná verze.
- B-54A--Navrhovaná verze letounu YB-50C.
- RB-54A-- Navrhovaná průzkumná verze letounu YB-50C.

## [editovat] Specifikace (B-50D)

B-50D

### [editovat] Technické údaje

- Posádka: 8 (pilot, druhý pilot, palubní inženýr, operátor přes radioelektronické prostředky obrany, 2 postraní střelci, horní střelec a střel v zadním střelišti)
- Délka: 30,2 m
- Rozpětí: 43,1 m
- Výška: 10 m
- Hmotnost (prázdný): 36 560 kg
- Hmotnost (naložen): 55 270 kg
- Maximální vzletová hmotnost: 78 470 kg
- Pohonná jednotka: 4× hvězdicový motor Pratt & Whitney R-4360-53 „Wasp Major“, každý o výkonu 3 500 hp (2 600 kW)

### [editovat] Výkony

- Maximální rychlost: 636 km/h
- Cestovní rychlost: 393 km/h
- Dolet:
  - Bojový: 3 860 km
  - Přeletový: 9 270 km
- Dostup: 11 170 m
- Stoupavost: 11,3 m/s
- Plošné zatížení: 343 kg/m²
- Poměr výkon/hmotnost: (193 W/kg)

### [editovat] Výzbroj

- 12 x 12 mm kulomet M2
- 9 100 kg v pumovnici
- 3 600 na vnějších závěsech

Wikimedia Commons nabízí multimediální obsah k tématu
B-50 Superfortress
Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/-/5/B-50_Superfortress_31d4.html“

Kategorie: Americké bombardéry

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski