# Clona

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tento článek pojednává o součásti fotoaparátu. Další významy jsou uvedeny v článku Clona (rozcestník).
Malá (1) a velká (2) clona

Clona je zařízení (otvor, jehož velikost se dá podle potřeby měnit), které reguluje množství světla procházejícího objektivem fotoaparátu. Reguluje tak množství světla, které dopada na fotocitlivý materiál nebo na obrazový snímač. V kombinaci s nastavením rychlosti závěrky umožňuje přesně nastavit množství světla pro správnou expozici a zároveň ovlivňuje hloubku ostrosti výsledné fotografie.

Velikost clony se udává pomocí clonového čísla:

F=ohnisková vzdálenost objektivu / průměr otvoru clony

tedy čím větší otvor, tím menší clonové číslo.

Funguje na stejném principu, jako lidská oční zornička.

## [editovat] Související články

- Závěrka
- Bokeh
- Hloubka ostrosti

## [editovat] Externí odkazy

Clona a vše okolo ní

| Tento článek o fotografování je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../c/l/o/Clona.html“

Kategorie: Fotografické pahýly | Technika fotografie

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Dansk
- Deutsch
- English
- Français
- 日本語
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Русский
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- 中文