Αιγαίον ΙΙ (Αντιτορπιλλικό) - Βικιπαίδεια

# Αιγαίον ΙΙ (Αντιτορπιλλικό)

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αιγαίον ΙΙ (Αντιτορπιλλικό) / 07, 03, D-11

Αντιτορπιλλικό τύπου ‘HUNT II’

- Πρώην ‘HMS LAUDERDALE (L-95)’.
- Ναυπηγήθηκε το 1941.
- Κατασκευάστηκε στα Ναυπηγεία ‘J.S. THORNYCROFT’ του Σαουθάμπτον (1939-1941).
- Στις 20 Μαΐου 1946 παραχωρήθηκε από το Βρετανικό Ναυτικό.
- Συμμετείχε στις επιχειρήσεις του εσωτερικού πολέμου (εμφύλιος).
- Του ιδίου τύπου πλοία : ‘ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ II’ και ‘ΚΡΗΤΗ IV’.
- Επεστράφη στις 12/12/1959.
- Το 1960 παροπλίστηκε.

## [Επεξεργασία] Χαρακτηριστικά

- Εκτόπισμα : 1050/1490 ΤΝ.
- Ταχύτητα : 26 κόμβοι.
- Πρόωση : 2ατμοστρόβιλοι.
- Οπλισμός : 6 πυροβόλα 4’’ (3 δίδυμα), 1 τετράκανο ΠΟΜ-ΠΟΜ 40 χιλιοστών, 3 πυροβόλα 20 χιλιοστών, Β.Β.

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../%CE%B1/%CE%B9/%CE%B3/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%BD_%CE%99%CE%99_%28%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%81%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%29_35b9.html"

Κατηγορίες: Αντιτορπιλικά | Ελληνικά πολεμικά πλοία | Ελληνικά αντιτορπιλικά

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση