Cessna 172 - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Cessna 172

### Allikas: Vikipeedia

| Cessna 172 |

Lennujaama pargitud Cessna 172RG.

Tehnilised näitajad

| Pikkus |  | 8,20 m (26 jalga 11 tolli)
| Tiivaulatus |  | 10,92 m (35 jalga 10 tolli)
| Maks. kiirus |  | 217 km/h (117 sõlme)
| Lennukaugus |  | 1000 km (539 meremiili)

Cessna 172 Skyhawk on Cessna toodetav ühemootoriline, ülatiivaline nelja istmega väikelennuk. See on tõenäoliselt läbi aegade kõige edukam masstoodetav väikelennuk ja kõige populaarsem treeninglennuk.

Cessna 172 lähedaseks eelkäijaks oli suhteliselt lihtne ja algeline sabakarguga Cessna 170, mis oma esimese lennu sooritas 1955. aasta novembris. Täiustatud varianti 172 hakati tootma 1956. aastal - siis toodeti seda üle 1400 eksemplari.

Moodsa Cessna 172 instrumendipaneel.

## [redigeeri] Allikad

1. Airliners.net, Cessna 172 Skyhawk

## [redigeeri] Välislingid

- Cessna Skyhawki info Cessna ametlikul kodulehel (inglise keeles)

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../c/e/s/Cessna_172.html"

Kategooriad: Lennukid

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi

##### Teised keeled

- Deutsch
- English
- Español
- Esperanto
- Français
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Simple English
- Svenska