آهن دلتا - ویکی‌پدیا

# آهن دلتا

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه آن را تغییر دهید. در پایان، پس از ویکی‌سازی این الگوی پیامی را بردارید.

آهن دلتا یکی از آلوتروپ‌های آهن است که از دمای ۱۴۰۱ درجه سانتیگراد تا ۱۵۳۹ درجه سانتیگراد (نقطهٔ ذوب آهن) پایدار است.

آهن دلتا دارای ساختمان بلوری مکعبی مرکزپر (bcc) است. آهن دلتا دارای خاصیت پارامغناطیس بوده و ثابت شبکه‌ی آن بزرگ‌تر از آهن آلفا است.

ثابت شبکهٔ آهن دلتا، ‎۲/۹۳ آنگستروم است.

این نوشتار علمی ناقص است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.

## [ویرایش] منبع

ZENER, C., 1955, Trans. AIME, 203,619.

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A2/%D9%87/%D9%86/%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7.html»

رده‌های صفحه: مقالات نیازمند به ویکی‌سازی

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو