# Alvázszám

### A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Az alvázszám a járművek legjellemzőbb egyedi azonosítója. (nemzetközi rövidítése: VIN)
Mivel a forgalmi rendszám változhat; ez a karaktersor határozza meg legpontosabban az adott járművet.

## [szerkesztés] A szabványos alvázszám

A járművek nemzetközileg egységes alvázszámozási rendszerét 1980-ban vezették be. Ez a ma 17 karakterből álló sorozat egyértelműen meghatározza az adott jármű összes gyártáskori paraméterét.
Korábban minden gyártó egyedileg számozta járműveit. Ez az autószervizeknek és a hatóságoknak sem könnyítette a munkáját; hiszen azonos számokat kaphatott több, teljesen eltérő gyártó járműve is.

## [szerkesztés] A kód felépítése

Jelenleg két szabvány szerint készülnek ilyen kódok. Az EU-ban az ISO 3779 szerint; míg Észak-Amerikában egy ezzel kompatibilis rendszer alapján.

A karakter helyzete | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ISO 3779 | Gyártómű világkódja | A jármű típusa, kivitele | Sorszám
Észak-Amerika | Gyártómű világkódja | A gépkocsi jármű, kivitele | Ellenőrző összeg | Modell év | Gyártósor kódja | Sorszám

### [szerkesztés] A gyártómű világkódja

Az első két karakter határozza meg a gyártó országot és a harmadik az üzemet.

Kód | Kontinens | Országok
A-H | Afrika | AA-AH = Dél-Afrika
J-R | Ázsia | J = Japán KL-KR = Dél-Korea L = Kína MA-ME = India MF-MK = Indonézia
ML-MR = Thaiföld
PA-PE = Fülöp-szigetek
PL-PR = Malajzia
S-Z | Európa | SA-SM = Egyesült Királyság SN-ST, W = Németország SU-SZ = Lengyelország TA-TH = Svájc TJ-TP = Csehország
TR-TV = Magyarország
VA-VE = Ausztria
VF-VR = Franciaország
VS-VW = Spanyolország
VX-V2 = "Jugoszlávia"
XS-XW = "Szovjetunió"
X3-X0 = Oroszország
YA-YE = Belgium
YF-YK = Finnország
YS-YW = Svédország
ZA-ZR = Olaszország
1-5 | Észak-Amerika | 1, 4, 5 = Egyesült Államok 2 = Kanada 3 = Mexikó
6-7 | Óceánia | 6A-6W = Ausztrália 7A-7E = Új-Zéland
8-0 | Dél-Amerika | 8A-8E = Argentína 8X-82 = Venezuela 9A-9E, 93-99 = Brazília 9F-9J = Kolumbia

### [szerkesztés] Típus, kivitel

A 4-től 9-ig lévő karakterek írják le a kocsi fontos jellemzőit. (Modell; motor fajtája; karosszéria kivitele; ajtók száma...)

### [szerkesztés] Gyártósor kódja

A nagyobb üzemekben több független gépsor is található, amelyek egyidőben akár teljesen azonos tipust is gyárthatnak; ezért megkülönböztetik ezeket. (Ez az ún:visszahívások miatt lehet később fontos.)

### [szerkesztés] Modell év

A 10. karakter a modell év. Ez nem mindig azonos a jármű gyártási évével, mert a nyári leállások miatt az augusztustól júliusig tart.
(Például egy A 1979. augusztus és 1980. július között készülhetett.)
Ezen a helyen az egyértelmű azonosítás miatt nem használták az I, O és Q karaktereket.

Kód | Év | Kód | Év | Kód | Év
--- | --- | --- | --- | --- | ---
A | 1980 | L | 1990 | Y | 2000
B | 1981 | M | 1991 | 1 | 2001
C | 1982 | N | 1992 | 2 | 2002
D | 1983 | P | 1993 | 3 | 2003
E | 1984 | R | 1994 | 4 | 2004
F | 1985 | S | 1995 | 5 | 2005
G | 1986 | T | 1996 | 6 | 2006
H | 1987 | V | 1997 | 7 | 2007
J | 1988 | W | 1998 | 8 | 2008
K | 1989 | X | 1999 | 9 | 2009

### [szerkesztés] Használatban lévő gyártómű kódok

Kód | Gyártó
JA | Isuzu
JF | Fuji Gépgyár (Subaru)
JH | Honda
JK | Kawasaki (motorkerékpár)
JM | Mazda
JMB | Mitsubishi
JN | Nissan
JS | Suzuki
JT | Toyota
KL | Daewoo
KM8 | Hyundai
KMH | Hyundai
KN | Kia
LTV | Toyota Tian Jin
LVS | Ford Chang An
LZM | MAN Kína
LZU | Isuzu Guangzhou
SAL | Land Rover
SAJ | Jaguar
SCC | Lotus
TMB | Škoda
TMT | Tatra
TRA | Ikarus
TRU | Audi
TSM | Suzuki, (Esztergom)
UU1 | Dacia
VF1 | Renault
VF3 | Peugeot
VF7 | Citroën
VSS | SEAT
WAU | Audi
WBA | BMW
WBS | BMW M
WDB | Mercedes-Benz
WMW | MINI /Morris/
WP0 | Porsche
W0L | Opel
WVW | Volkswagen
WV1 | Volkswagen Haszonjármű
WV2 | Volkswagen Busz/Van
YK1 | Saab
YS3 | Saab
YV1 | Volvo személygépkocsi
YV2 | Volvo tehergépkocsi
ZAM | Maserati Biturbo
ZDF | Ferrari Dino
ZFA | Fiat
ZFF | Ferrari
1FB | Ford Motor Company
1FC | Ford Motor Company
1FD | Ford Motor Company
1FM | Ford Motor Company
1FU | Freightliner
1FV | Freightliner
1F9 | FWD Corp.
1G | General Motors
1GC | Chevrolet
1GM | Pontiac
1H | Honda USA
1L | Lincoln
1ME | Mercury
1M1 | Mack Truck
1M2 | Mack Truck
1M3 | Mack Truck
1M4 | Mack Truck
1N | Nissan USA
1VW | Volkswagen USA
1YV | Mazda USA
2FB | Ford Motor Company Kanada
2FC | Ford Motor Company Kanada
2FM | Ford Motor Company Kanada
2FT | Ford Motor Company Kanada
2FU | Freightliner
2FV | Freightliner
2G | General Motors Kanada
2G1 | Chevrolet Kanada
2G2 | Pontiac Kanada
2HM | Hyundai Kanada
2M | Mercury
2T | Toyota Kanada
2WK | Western Star
2WL | Western Star
2WM | Western Star
3FE | Ford Motor Company Mexikó
3G | General Motors Mexikó
3N | Nissan Mexikó
3VW | Volkswagen Mexikó
9BW | Volkswagen Brazília
4F | Mazda USA
4M | Mercury
4S | Subaru-Isuzu Automotive
4US | BMW USA
4UZ | Frt-Thomas Bus
4V1 | Volvo
4V2 | Volvo
4V3 | Volvo
4V4 | Volvo
4V5 | Volvo
4V6 | Volvo
4VL | Volvo
4VM | Volvo
4VZ | Volvo
5L | Lincoln
5N1 | Nissan USA
5NP | Hyundai USA
6F | Ford Motor Company Ausztrália
6H | General Motors-Holden
6MM | Mitsubishi Motors Ausztrália
6T1 | Toyota Ausztrália

## [szerkesztés] Külső hivatkozások

- Különféle alvázszámok kifejtései
- A Ford Mondeo Klub alvázszám dekódolója
- Audi alvázszámok
- VW Golf alvázszámok
- SAAB 900 alvázszámok

A lap eredeti címe "http://hu.wikipedia.org../../../a/l/v/Alv%C3%A1zsz%C3%A1m.html"

Kategória: Közlekedés

##### Views

- Szócikk
- Vitalap
- Aktuális változat

##### Keresés

##### Más nyelveken

- English
- Česky
- Deutsch
- Español
- Polski
- Русский
- 中文