# AR-18

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

아말라이트 AR-18
종류 | 자동소총
개발국가 | 미국
생산회사 | 미국: 아말라이트 영국: 스털링 일본: 호와공업
역사
개발년도 | 1968년
변형 | AR-18S, AR-180, AR-180B
제원
종류 | 돌격소총
구경 |
탄약 | .223 레밍턴
장탄 | 20/30/40발들이 탈착식 탄창
작동방식 | 가스 작동식, 회전 노리쇠
총열 길이 | 464 mm
전장 | 736/940 mm
중량 | 3.17 kg
발사속도 | 800 rpm
총구 속도 | 1000 m/s

개머리판을 접은 AR-18

AR-18은 5.56 × 45 mm NATO 탄을 사용하는 돌격소총으로, 아말라이트 사의 아서 밀러와 조지 설리번, 찰스 도체스터에 의해 1963년에 디자인되었다. AR-18은 과거 아말라이트 사에서 개발된 후 콜트 사에 생산권이 팔린 AR-15에 대한 향상된 대안이 될 목적으로 개발되었다. 콜트 AR-15가 미육군에 M16 소총으로 채택되자 아말라이트 사는 AR-18 디자인에 흥미를 잃어버렸다. 비록 상업적으로 성공하진 못했지만, AR-18의 기본적인 동작 매커니즘(쇼트 스트로크 가스피스톤 방식)은 신뢰성이 높고 융통성이 있어 SA80, SAR80, 슈타이어 AUG, 헤클러&코흐 G36, 일본 89식 소총 등 많은 현대 돌격소총에 큰 영향을 끼쳤다.

## [편집] 같이 보기

- AR-10
- AR-15

## [편집] 바깥 고리

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  AR-18

- 현대 화기 - 돌격소총 - 아말라이트 AR18 돌격소총

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../a/r/-/AR-18_a372.html’

분류: 돌격소총

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English
- 日本語
- Polski
- Русский