# IPv4

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

인터넷 프로토콜 스위트
응용 계층 | FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, IRC, NNTP, POP3, SMTP, SIP, SNMP, SSH, UUCP, DNS...
전송 계층 | TCP, UDP, SCTP, DCCP, ...
네트워크 계층 | IP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, IGMP, ...
데이터링크 계층 | 이더넷, FDDI, PPP, ...
물리적 계층 | RS-232, EIA-422, RS-449, EIA-485...

IPv4는 Internet Protocol ver. 4의 약어로 인터넷 프로토콜의 4번째 판이며, 전 세계적으로 사용된 첫번째 인터넷 프로토콜이다. 또한 IPv6를 제외하고, 현재 인터넷에서 사용되는 유일한 프로토콜이다. IETF RFC 791(1981년 9월)에 기술되어 있다.

IPv4는 패킷 교환 네트워크 상에서 데이터를 교환하기 위한 프로토콜이다. 데이터가 정확하게 전달될 것을 보장하지 않고, 중복된 패킷을 전달하거나 패킷의 순서를 잘못 전달할 가능성도 있다. 데이터의 정확하고 순차적인 전달은 그보다 상위 프로토콜인 TCP에서(그리고 UDP에서도 일부) 보장한다.

IPv4의 주소체계는 총 12자리이며 네 부분으로 나누어진다. 각 부분은 0~255까지 3자리의 수로 표현된다. IPv4 주소는 32비트로 구성되어 있으며, 현재 인터넷 사용자의 증가로 인해 주소공간의 고갈에 대한 우려가 높아지고 있다. 이에 따라 대안으로 128비트 주소체계를 갖는 IPv6가 등장하였다. 중국의 경우 주소공간 고갈을 우려하여 일부에서 독자적으로 IPv9(십진제 인터넷 주소체계)과 숫자도메인(Digital Domain Name System, DDNS)이 결합된 개념인 IP 주소와 도메인 이름이 동일한 네트워크 체제인 All-Digital-Domain-Address (ADDA)를 사용하기도 한다.

## [편집] 구성 단위

CLASS | 구성 | 범위 | 예
--- | --- | --- | ---
A 클래스 | xxx.xxx.xxx.xxx | 1.0.0.1 ~ 126.255.255.254 | 61.211.123.22
B 클래스 | xxx.xxx.xxx.xxx | 128.1.0.1 ~ 191.255.255.254 | 181.123.211.33
C 클래스 | xxx.xxx.xxx.xxx | 192.0.1.1 ~ 223.255.254.254 | 221.23.222.222
D 클래스 |  | 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255 |
E 클래스 |  | 240.0.0.0 ~ 254.255.255.254 |

### [편집] A 클래스

- A Class는 최고위의 Class로서, 0.0.0.0~127.0.0.0 범위의 IP주소를 가진다. 두 번째, 세 번째 그리고 네 번째 단위의 세 숫자는 A Class가 자유롭게 네트워크 사용자에게 부여가 가능한 아이피이다.

### [편집] B 클래스

- B Class는 두 번째로 높은 단위의 Class로서, 아이피 구성에서 첫 번째 단위의 세 숫자는 127 - 191 가운데 하나를 가지며 (위의 예에서 181), 두 번째 단위의 세 숫자는 B Class가 접속할 수 있는 네트워크를 지시한다.

### [편집] C 클래스

- C Class는 최하위의 Class로서, 아이피 구성에서 첫 번째 단위의 세 숫자는 192 -223 가운데 하나를 가지며 (위의 예에서 221), 두 번째와 세 번째 단위의 세 숫자는 C Class가 접속할 수 있는 네트워크를 지시한다. C Class가 자유로이 부여할 수 있는 아이피는 마지막 네 번째 단위의 254 개이다.(1개는 예약)

## [편집] 참고

- IPv6

## [편집] 아이피 주소의 추적

아이피 주소는 다음의 검색 기관을 통해 쉽게 추적할 수 있다.

### [편집] 아시아 지역

- APNIC: Asia Pacific Network Information Center

### [편집] 북미 지역

- ARIN: American Registry for Internet Numbers

### [편집] 중남미 지역

- LACNIC: Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry

### [편집] 유럽 지역

- RIPE: Réseaux IP Européens

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../i/p/v/IPv4_42a9.html’

분류: 인터넷 표준 | 인터넷 프로토콜

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Bosanski
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Slovenčina
- Svenska
- Türkçe
- 中文