# 공력가열

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

이 문서는 편집 지침에 맞춰 다듬어야 합니다.

공력가열(空力加熱)은 빠른 속도로 비행하는 비행체가 주변 공기와의 마찰로 인해 발생하는 받는 열을 말한다. 보통의 경우 초음속으로 비행하는 전투기, 미사일, 로켓 등이 이에 해당하며, 주변공기가 빠르게 비행하는 물체 표면과 만나면서 급격한 속도 변화를 일으키고, 이로인한 공기의 전단응력에 의해서 열이 발생한다. 공력가열이 가장 큰 경우는 지구 바깥에서 지구로 돌입하는 우주 비행체이며 이 때의 마하수는 10이상이다. 대부분의 운석이 대기권에서 타버리는 원인이며 두꺼운 단열재로 보호되지 않으면 우주 비행체도 타버리고 만다. 공력가열을 지상에서 시험하기 위해 극초음속 풍동이나 아크젯 터널이 사용되곤 한다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EA%B3%B5/%EB%A0%A5/%EA%B0%80/%EA%B3%B5%EB%A0%A5%EA%B0%80%EC%97%B4.html’

분류: 정리가 필요한 문서 | 공기역학

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English